**Technická specifikace – svahový nosič nářadí včetně mulčovače:**

* svahový nosič nářadí – rok výroby ……..
* obsluha stroje s řidičským oprávněním skupiny „B“
* počet motohodin – ……..
* zdvihový objem motoru cm3 ……..
* výkon motoru …….. kW
* motor bez AdBlue (močoviny)
* motor musí splňovat příslušnou emisní normu
* nosič vybaven:
  + hydrostatickou bezestupňovou převodovkou s automatickým ovládáním hydro-pojezdu s možností manuálního ovládání
  + stálým pohonem všech kol s možností odpojení přední nápravy
  + předním a zadním vývodovým hřídelem na sobě vzájemně nezávislé – otáčky předního i zadního vývodového hřídele jsou 540 ot./min.
* nápravy – řízení – změna režimu za jízdy
  + obě řiditelné tzv. krabí chod
  + řiditelná přední náprava
  + řiditelná zadní náprava
* brzdy:
  + dvouokruhové – všechny kola
  + ruční brda – přední nebo zadní kola
* objem palivové nádrže …….. litrů
* přepravní rychlost …….. km/h
* pracovní rychlost …….. km/h
* rychlost a směr pojezdu ovládána pomocí multifunkční páky
* přední upínací zařízení stranově posuvné vlevo i vpravo o …….. mm
* hydraulika:
  + výkon čerpadla …….. l/min.
  + tlak 190 bar
  + rychlospojky pro přídavné zařízení vyvedení vpředu i vzadu
  + přední hydraulika obousměrná s plovoucí polohou
  + hydraulické odlehčení neseného nářadí (nástaveb)
  + vybavena tlumením kmitů při přejezdech
  + vybavena rychloupínacím systémem
  + zvedací síla přední hydrauliky …….. kg
  + zvedací síla zadní hydrauliky …….. kg
  + ovládání hydrauliky pomocí multifunkční páky
  + přední i zadní hydrauliku možné ovládat pomocí vnějšího ovládání
  + beztlaká vratka hydraulického systému
* nosič dále vybaven:
  + zadním tříbodovým závěsem kat. II
  + předními a zadními přídavnými koly pro práci ve svahu
  + závěsem pro přívěs
  + výstražným majákem oranžové barvy
  + pracovní světla
    - přední
    - zadní
* pracoviště strojníka dále vybaveno:
  + uzamykatelné dveře kabiny
  + topení
  + klimatizace
  + sedadlo s možností bočního naklápění
  + autorádiem
  + společně se strojem bude dodáno:
    - návod k obsluze v tištěné a el. podobě
    - technický průkaz (osvědčení)
    - doklady (certifikáty) k příslušenství
* Nosič dodán včetně přídavného zařízení – mulčovače
  + pro mulčování travních porostů podél pozemních komunikací
  + pohon zajištěn od vývodového hřídele nosiče
  + pracovní záměr …….. mm
  + pracovní nástroj – kladiva
  + mulčovač vybaven výměnnou vložkou pro zajištění ochrany konstrukce mulčovače