**Technická specifikace – svahový nosič nářadí včetně mulčovače:**

* svahový nosič nářadí – rok výroby ……..
* obsluha stroje s řidičským oprávněním skupiny „B“
* počet motohodin – ……..
* zdvihový objem motoru cm3 ……..
* výkon motoru …….. kW
* motor bez AdBlue (močoviny)
* motor musí splňovat příslušnou emisní normu
* nosič vybaven:
	+ hydrostatickou bezestupňovou převodovkou s automatickým ovládáním hydro-pojezdu s možností manuálního ovládání
	+ stálým pohonem všech kol s možností odpojení přední nápravy
	+ předním a zadním vývodovým hřídelem na sobě vzájemně nezávislé – otáčky předního i zadního vývodového hřídele jsou 540 ot./min.
* nápravy – řízení – změna režimu za jízdy
	+ obě řiditelné tzv. krabí chod
	+ řiditelná přední náprava
	+ řiditelná zadní náprava
* brzdy:
	+ dvouokruhové – všechny kola
	+ ruční brda – přední nebo zadní kola
* objem palivové nádrže …….. litrů
* přepravní rychlost …….. km/h
* pracovní rychlost …….. km/h
* rychlost a směr pojezdu ovládána pomocí multifunkční páky
* přední upínací zařízení stranově posuvné vlevo i vpravo o …….. mm
* hydraulika:
	+ výkon čerpadla …….. l/min.
	+ tlak 190 bar
	+ rychlospojky pro přídavné zařízení vyvedení vpředu i vzadu
	+ přední hydraulika obousměrná s plovoucí polohou
	+ hydraulické odlehčení neseného nářadí (nástaveb)
	+ vybavena tlumením kmitů při přejezdech
	+ vybavena rychloupínacím systémem
	+ zvedací síla přední hydrauliky …….. kg
	+ zvedací síla zadní hydrauliky …….. kg
	+ ovládání hydrauliky pomocí multifunkční páky
	+ přední i zadní hydrauliku možné ovládat pomocí vnějšího ovládání
	+ beztlaká vratka hydraulického systému
* nosič dále vybaven:
	+ zadním tříbodovým závěsem kat. II
	+ předními a zadními přídavnými koly pro práci ve svahu
	+ závěsem pro přívěs
	+ výstražným majákem oranžové barvy
	+ pracovní světla
		- přední
		- zadní
* pracoviště strojníka dále vybaveno:
	+ uzamykatelné dveře kabiny
	+ topení
	+ klimatizace
	+ sedadlo s možností bočního naklápění
	+ autorádiem
	+ společně se strojem bude dodáno:
		- návod k obsluze v tištěné a el. podobě
		- technický průkaz (osvědčení)
		- doklady (certifikáty) k příslušenství
* Nosič dodán včetně přídavného zařízení – mulčovače
	+ pro mulčování travních porostů podél pozemních komunikací
	+ pohon zajištěn od vývodového hřídele nosiče
	+ pracovní záměr …….. mm
	+ pracovní nástroj – kladiva
	+ mulčovač vybaven výměnnou vložkou pro zajištění ochrany konstrukce mulčovače