NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA 41924-1

1. Sejmutí drnu pro svod dešťové vody za opěrou 2
2. Otryskání podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr a křídel a říms
3. Ochrana výztuže nosné konstrukce
4. Spojovací můstek nosné konstrukce
5. Reprofilace nosné konstrukce 40 mm
6. Reprofilace říms 10 mm
7. Spárování zdiva líce opěr a křídel
8. Sjednocující stěrka nosná konstrukce a římsy
9. Nátěr říms
10. Svod dešťové vody za opěrou 2