Kniha svítidel


Stavba: Základní škola Blansko

Nad Čertovkou 2304/17, 67801 Blansko

REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ


Úprava v etapě II.

Svítidlo Typ A



|  |  |
| --- | --- |
| Světelný tok | 4500 lm |
| Výkon | 35W |
| Rozměry | 600x600mm |
| Krytí | IP 40 |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Montáž | Přisazené (s rámečkem) |

Svítidlo Typ B



|  |  |
| --- | --- |
| Světelný tok | 3000 lm |
| Výkon | 25W |
| Rozměry | d=300mm |
| Krytí | IP 65 |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Montáž | Přisazené |


Svítidlo Typ C



|  |  |
| --- | --- |
| Světelný tok | 3200 lm |
| Výkon | 25W |
| Rozměry | l= 1200mm |
| Krytí | IP 20 |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Montáž | Přisazené |

Asymetrické svítidlo na osvětlení tabule.

Svítidlo Typ D



|  |  |
| --- | --- |
| Světelný tok | 3350 lm |
| Výkon | 40W |
| Rozměry | 1200/172/60mm |
| Krytí | IP 44 |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Montáž | Přisazené |

Svítidlo Typ N



|  |  |
| --- | --- |
| Světelný tok | 193/128 lm |
| Výkon | 5W |
| Rozměry | 269/144/40mm |
| Krytí | IP 20 |
| Doba svítivosti | 1 hod |
| Montáž | Přisazené/nástěnné |

Svítidlo Typ N

Ekvivalent do prostoru



|  |  |
| --- | --- |
| Světelný tok | 35/40 lm |
| Výkon | 5W |
| Rozměry | - |
| Krytí | IP 44 |
| Doba svítivosti | 1 hod |
| Montáž | Přisazené |