**Zadání pro výběrové řízení na chlazení a klimatizace:**

**V zadání jsou uvedeny konkrétní jednotky, ze kterých je zřejmé, jaký výkon a parametry jsou požadovány a je možné dodat jednotky jiného výrobce, které parametrově a výkonově odpovídají.**

1. **Charbulova CPV řezníci – chlazení chodby**

Podstropně parapetní klimatizace Acond

Venkovní jednotka AUV 42 1 ks

Vnitřní jednotka AUV 42 12,3 kW 1 ks

Cu potrubí 17 bm

Montážní materiál 1 sada

Chladivo 1 ks

Konzole pro venkovní jednotku 1 ks

Průraz pro trasu Cu 1 sada

Odvod kondenzátu 1 sada

El. materiál 1 sada

Zprovoznění zařízení a montáž 1x

1. **Charbulova CPV řezníci – chlazení dílna**

Průmyslové chlazení Tecumseh

Kondenzační jednotka TAGT 4573 ZHR 1 ks

Vnitřní jednotka GDE316E3BV 1 ks

Cu potrubí 28/13 17 bm

Cu potrubí 16 20 bm

Montážní materiál 1x

Konzole pro venkovní jednotku 1x

Průraz pro trasu Cu 1x

Odvod kondenzátu 1x

Chladivo 1x

Rozvaděč + napájecí kabel venkovní jednotky a uchycení 1x

Zprovozněná zařízení a montáž 1x

1. **Charbulova CPV cukráři – chlazení dílna – výměna za stávající - zachování původního potrubí**

Klimatizace ASA 24 - 7 kW 1 ks

Spotřební materiál 1 sada

Chladivo 1x

Proplach potrubí 1x

Montáž zařízení a zprovoznění 1x

1. **Charbulova CPV cukráři – chlazení sklad surovin – instalace použité klimatizace převezené z Trnité**

Klimatizační jednotka ASA 12 – 3,5 kW vlastní použitá

Spotřební materiál 1 sada

Průraz pro trasu Cu 1x

Konzola pro venkovní jednotku 1x

Chladivo 1x

Odvod kondenzátu 1x

Montáž zařízení a zprovoznění 1x

1. **Charbulova hlavní budova – kabinet D7 – instalace použité klimatizace převezené z Trnité**

Klimatizační jednotka z Trnitá ASA 12 - 3,5 kW – vlastní použitá

Konzole 1x

Spotřební a el. materiál 1x

Průraz pro trasu Cu 1x

Chladivo 1x

Odvod kondenzátu 1x

Montáž zařízení a zprovoznění 1x