NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA 0504-5 Hodějice

1. Demontáž zábradlí
2. Odbourání betonového chodníku
3. Otryskání říms
4. Reprofilace části římsy 40 mm
5. Reprofilace zbytku římsy 20 mm
6. Položení chodníku
7. Sjednocující stěrka na římse
8. Nátěr chrl římsy a chodníku
9. Osazení zábradlí na římse