Dodání, montáž a ukotvení **řetězové trojhoupačky** (třímístná houpačka) na zahradu dětského domova.

**Požadavky na herní prvek**

* **Typ**: Řetězová houpačka se 3 sedáky (2x klasické sedátko + 1x „hnízdo“)
* **Materiál konstrukce**: Ocel (žárově zinkovaná) nebo nerezová ocel.
**Materiál sedáků**: Odolný plast nebo pryž s kovovou výztuží, vhodné pro intenzivní využití.
* **Výška pádu**: 1 m – jako dopadová plocha postačí travnatý povrch.
* **Vhodné pro děti ve věku**: 3–16 let
* **Certifikace**: Musí odpovídat normě ČSN EN 1176 – zařízení pro dětská hřiště.
* **Ukotvení**: bezpečné a odolné proti převržení.
* **Záruka**: Minimálně 2 roky.

**Požadavky na dodání a montáž**

* Doprava na místo zahrnuta v ceně
* Kompletní montáž na místě včetně ukotvení
* Připravený povrch: zatravněný prostor
* Odvoz obalového materiálu a úklid plochy po instalaci

**Kritéria hodnocení**

1. **Cena včetně dopravy a montáže** – 50 %
2. **Kvalita použitých materiálů a provedení** – 30 %
3. **Záruka a servisní podmínky** – 10 %
4. **Délka dodací lhůty** – 10 %

**Přílohy**

* Náčrt nebo fotografie navrhovaného herního prvku
* Technická dokumentace (včetně rozměrů)
* Prohlášení o shodě / certifikace dle ČSN EN 1176

**Předpokládaný termín realizace**

* Do 30. 10. 2025