**Příloha č. 4 Specifikace plnění**

**Veřejná zakázka malého rozsahu - „ Výměna vyplní otvorů - oken v objektu ODN 2, ODN 3. na ulici Dyjská 1 v Nemocnici Znojmo p.o., MUDr. Jana Janského 11,669 02 Znojmo"**

**Název veřejně zakázky:** „Výměna výplní otvorů v objektu ODN 2, ODN 3 - oken na ulici Dyjská 1 v Nemocnici Znojmo p. o., MUDr. Jana Janského 11,669 02 Znojmo".

**Druh veřejné zakázky:** Výměna výplní otvorů - stavební práce.

**Popis předmětu zakázky:**

Okna budou navržena z plastových profilům středovým těsněním stavební hloubky minimálně 76 mm s hodnotou tepelného prostupu rámu Uf-1,0 W/m2.K.

Zasklení požadujeme čirým izolačním trojsklem s hodnotou Ug=0,6W/m2.K..Celková hodnota tepelného prostupu Uw^O,82W/m2.K.


Všechna okna budou otvíravá nebo sklopná dle přílohy. Celkový počet oken na výměnu je 61 ks. Okenní klika bezpečnostní v barvě bílé. Interiérový parapet š. 250 mm, v barvě bílé. Pozinkované napojení stávajícího parapetu. Interiérová žaluzie v barvě stříbrné včetně montáže. Síť proti hmyzu zápustná v barvě bílé včetně montáže.

Výpis s popisem jednotlivých prvků včetně příslušenství v příloze.

Součástí zakázky je demontáž původních dřevo hliníkových oken včetně jejich ekologická likvidace.

Požadujeme montáž plastových oken dle ČSN 746077 s použitím parotěsných a paropropustných pásek.

Součástí zakázky je i oboustranné zednické zapravení včetně montáže parapetů.



**Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 2675/11**

**ZNOJMO**

Stavba: areál LDN, Vídeňská Znojmo, ODN-2

- II.np, ODN-3 - III.np, štít č. 1,2

**Okna jsou navržena z plastových profilů se středovým těsněním, stavební hloubky min. 76 mm, s hodnotou tepelného prostupu rámu Uf s 1,0 W/m2.K.**

**Zasklení je požadováno čirým izolačním trojsklem**

**s hodnotou Ug=0,6 W/m2.K. Celková hodnota tepelného prostupu okna Uw\* 0,82 W/m2.K. Všechna okna budou otevíravá a sklopná, popř. pouze sklopná viz níže uvedené nákresy. Barevné provedení oboustranně bílé.**

**Jednokřídlé otevíravo-sklopné PVC okno**

**ODN-3 (3.np) - 3 ks**

**ODN-2 (2.np) - 3 ks**

**ODN-3 štít (3.np) -1 ks**


**ODN-2 štít (2.np) -1 ks**

**Okenní klika bezpečnostní v barvě bílé**

**Interiérový PVC parapet š. 250 mm v barvě bílé Pozinkované napojení stávajícího parapetu Interiérové žaluzie v barvě stříbrné vč. montáže Síť proti hmyzu zápustná v barvě bílé vč. montáže**

**2**

**6 Ks**





**3**

4 Ks

**Jednokřídlé otevíravo-sklopné PVC okno**

**štít č. 1 - výtahová šachta + schodiště - 3 ks výtahová šachta + sociálky zezadu - 3 ks**

**Okenní klika bezpečnostní v barvě bílé Interiérový PVC parapet š. 250 mm v barvě bílé Pozinkované napojeni stávajícího parapetu Síť proti hmyzu zápustná v barvě bílé vč. montáže**



1 Ks

**4**

**Jednokřídlé otevíravo-sklopné PVC okno**

**ODN-3 štítě. 2-2 ks**

**ODN-2 štít č. 2 - 2 ks**

**Okenní klika bezpečnostní v barvě bílé**

**Interiérový PVC parapet š. 250 mm v barvě bílé**

**Pozinkované napojení stávajícího parapetu Síť proti hmyzu zápustná v barvě bílé vč. montáže**

**Jednokřídlé otevíravo-sklopné PVC okno**

**ODN-3 štít č. 2 -1 ks**

**Okenní klika bezpečnostní v barvě bílé Interiérový PVC parapet š. 250 mm v barvě bílé Pozinkované napojení stávajícího parapetu Síť proti hmyzu zápustná v barvě bílé vč. montáže**


**Jednokřídlé otevíravo-sklopné PVC okno**

**štít č. 2 - ODN-2 na střechu přístavba - 2 ks**

**Okenní klika bezpečnostní v barvě bílé Interiérový PVC parapet š. 250 mm v barvě bílé Pozinkované napojení stávajícího parapetu Síť proti hmyzu zápustná v barvě bílé vč. montáže**

**6**

40 Ks



**Dvoukřídlé PVC okno**

**Horní křídlo otevíravo-sklopné**

**Spodní křídlo pouze sklopné**

**ODN-3 (3.np) - 20 ks**

**ODN-2 (2.np) - 20 ks**

**Okenní kliky bezpečnostní v barvě bílé Interiérový PVC parapet š. 250 mm v barvě bílé Pozinkované napojení stávajícího parapetu Interiérové žaluzie v barvě stříbrné vč. montáže Síť proti hmyzu zápustná v barvě bílé pouze do spodního křídla vč. montáže**

Demontáž původních dřevohliníkových oken

**8**

Ekologická likvidace původních dřevohliníkových oken

**9**

Montáž plastových oken dle ČSN 74 6077

s použitím parotěsných a paropropustných pásek

**10**

Oboustranné zednické zapravení vč. montáže parapetů