**II/383 Ochoz u Brna – Hostěnice, svodidla – BSP**

SO-104 / km 15,668 - 15,864 / vpravo ve směru staničení

* výměna ocelových svodidel (zadržitelnost **N2**, odstranění stávajících a osazení nových)
* provozní staničení **km 15,668 – 15,864**
* délka úseku 196 m, délka svodidel **196 m**
  + v km 15,668 zaústěny do terénu na jednu pásnici
  + v km 15,864 napojení průběžně na nové svodidla SO-105
* osazení svodidlových **směrových sloupků** včetně **svodidlových odrazek** – **13 ks**
* projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) a realizace
* fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
* zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady
* orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)







