**II/383 Ochoz u Brna – Hostěnice, svodidla – BSP**

SO-102 / km 15,186 - 15,490 / vpravo ve směru staničení

* výměna ocelových svodidel (zadržitelnost **N2**, odstranění stávajících a osazení nových)
* provozní staničení **km 15,186 – 15,490**
* délka úseku 304 m, délka svodidel **304 m**
  + v km 15,186 zaústěny do terénu na jednu pásnici
  + v km 15,490 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* osazení svodidlových **směrových sloupků** včetně **svodidlových odrazek** – **20 ks**
* projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) a realizace
* fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
* zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady







