**II/383 Ochoz u Brna – Hostěnice, svodidla – BSP**

SO-101 / km 14,949 – 15,133 „nad hájenkou“ / vlevo proti směru staničení

* výměna ocelových svodidel (zadržitelnost **N2**, odstranění stávajících a osazení nových)
* provozní staničení **km 14,949 – 15,133**
* délka úseku 184 m, délka svodidel **184 m**
  + v km 14,949 zaústěny do terénu na jednu pásnici
  + v km 15,133 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* osazení svodidlových **směrových sloupků** včetně **svodidlových odrazek** – **12 ks**
* projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) a realizace
* fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
* zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady







