**II/383 Ochoz u Brna – Hostěnice, svodidla – BSP**

SO-105 / km 15,864 - 15,932 / vpravo ve směru staničení

* zřízení ocelových svodidel (zadržitelnost **N2**)
* provozní staničení **km 15,864 – 15,932**
* délka úseku 68 m, délka svodidel **68 m**
  + v km 15,864 napojení na svodidla SO-104
  + v km 15,932 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* osazení svodidlových **směrových sloupků** včetně **svodidlových odrazek** – **6 ks**
* projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) a realizace
* fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
* zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady
* orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)







