NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA propustek 429-019P Mouchnice

1. Vyčištění území pod propustkem
2. Sundání zábradlí
3. Otryskání podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr a křídel a říms
4. Ochrana výztuže nosné konstrukce, líce opěr a křídel
5. Spojovací můstek nosné konstrukce, líce opěr a křídel
6. Reprofilace nosné konstrukce, líce opěr a křídel, říms 40 mm
7. Nadbetonování říms
8. Osazení, odrezení a nátěr zábradlí
9. Sjednocující stěrka nosné konstrukce, líce opěr a křídel, římsy
10. Nátěr říms