**Hromadná stavební údržba propustků – oblast Sever**

Silnice: III/3769

Staničení: 13,805

Místopis: Tasovice (u CM SÚS JMK)

1. Odstranění vegetace
2. Vyčištění koryta
3. Otryskání podhledu a čel nosné konstrukce, spodní stavby a obou říms
4. Ochrana výztuže nosné konstrukce
5. Spojovací můstek nosné konstrukce
6. Reprofilace nosné konstrukce
7. Reprofilace říms
8. Spárování kamenného zdiva opěr a křídel
9. Sjednocující stěrka nosné konstrukce, římsy
10. Nátěr říms
11. PKO zádržného systému