**Příloha č. 5 dokumentace výběrového řízení**

**-**

**Specifikace PŘEDMĚTU plnění**

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat níže uvedené minimální požadavky zadavatele na technické parametry a výbavu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Protipožární dveře** | | |
| **Označení nabízených dveří** | |  |
| **Počet kusů** | | **26 ks – z toho:**   * **12 ks levé dveře** * **14 ks pravé dveře** |
| Způsob použití: | | Vstup do pokojů z chodby |
| **Jednotlivé technické parametry dveří** | | **Údaje o nabízených dveřích** |
| 1 | Rozměry – 800/1970 mm (š x v) |  |
| 2 | Plné dveře (bez skla) |  |
| 3 | Bez zárubní |  |
| 4 | Povrch dveří – fólie, dýha, laminát či dřevěný masiv |  |
| 5 | Výplň dveří – plná dřevotřísková deska nebo dřevěný masiv |  |
| 6 | Kování z nerezové oceli – vložkové (součástí dodávky, včetně montáže) |  |
| 7 | Typ dveří – protipožární |  |
| 8 | Barva dveří (resp. povrchu) – dub (povoleny i různé odstíny dubu) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Interiérové dveře A** | | |
| **Označení nabízených dveří** | |  |
| **Počet kusů** | | **52 ks – z toho:**   * **26 ks levé dveře** * **26 ks pravé dveře** |
| **Jednotlivé technické parametry dveří** | | **Údaje o nabízených dveřích** |
| 1 | Rozměry – 800/1970 mm (š x v) |  |
| 2 | Se sklem – vertikální skleněný pruh uprostřed šířky dveří o výšce nejméně poloviny výšky dveří; šířka skleněného pruhu nebude přesahovat 1/3 šířky dveří; sklo dveří – kůra či kůra čirá |  |
| 3 | Bez zárubní |  |
| 4 | Povrch dveří – fólie, dýha, laminát či dřevěný masiv |  |
| 5 | Výplň dveří – plná dřevotřísková deska nebo dřevěný masiv |  |
| 6 | Kování z nerezové oceli - vložkové (součástí dodávky, včetně montáže) |  |
| 7 | Barva dveří (resp. povrchu) – dub (povoleny i různé odstíny dubu) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Interiérové dveře B** | | |
| **Označení nabízených dveří** | |  |
| **Počet kusů** | | **52 ks – z toho:**   * **26 ks levé dveře** * **26 ks pravé dveře** |
| Způsob užití | | Dveře do koupelny a WC |
| **Jednotlivé technické parametry dveří** | | **Údaje o nabízených dveřích** |
| 1 | Rozměry – 600/1970 mm (š x v) |  |
| 2 | Plné dveře (bez skla) |  |
| 3 | Bez zárubní |  |
| 4 | Povrch dveří – fólie, dýha, laminát či dřevěný masiv |  |
| 5 | Výplň dveří – plná dřevotřísková deska nebo dřevěný masiv |  |
| 6 | Kování z nerezové oceli – na WC (součástí dodávky, včetně montáže) |  |
| 7 | Ventilace do dveří – mřížka plast (součástí dodávky, včetně montáže do dveří) |  |
| 8 | Barva dveří (resp. povrchu) – dub (povoleny i různé odstíny dubu) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. Interiérové dveře C** | | |
| **Označení nabízených dveří** | |  |
| **Počet kusů** | | **4 ks – z toho:**   * **4 ks levé dveře** |
| Způsob využití: | | Sklad, úklidová komora |
| **Jednotlivé technické parametry dveří** | | **Údaje o nabízených dveřích** |
| 1 | Rozměry – 800/1970 mm (š x v) |  |
| 2 | Plné dveře (bez skla) |  |
| 3 | Bez zárubní |  |
| 4 | Povrch dveří – fólie, dýha, laminát či dřevěný masiv |  |
| 5 | Výplň dveří – plná dřevotřísková deska nebo dřevěný masiv |  |
| 6 | Kování z nerezové oceli - vložkové (součástí dodávky, včetně montáže) |  |
| 7 | Ventilace do dveří – mřížka plast (součástí dodávky, včetně montáže do dveří) |  |
| 8 | Barva dveří (resp. povrchu) – dub (povoleny i různé odstíny dubu) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. Interiérové dveře D** | | |
| **Označení nabízených dveří** | |  |
| **Počet kusů** | | **4 ks – z toho:**   * **2 ks levé dveře** * **2 ks pravé dveře** |
| **Jednotlivé technické parametry dveří** | | **Údaje o nabízených dveřích** |
| 1 | Rozměry – 800/1970 mm (š x v) |  |
| 2 | Plné dveře (bez skla) |  |
| 3 | Bez zárubní |  |
| 4 | Povrch dveří – fólie, dýha, laminát či dřevěný masiv |  |
| 5 | Výplň dveří – plná dřevotřísková deska nebo dřevěný masiv |  |
| 6 | Kování z nerezové oceli - vložkové (součástí dodávky, včetně montáže) |  |
| 7 | Barva dveří (resp. povrchu) – dub (povoleny i různé odstíny dubu) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Interiérové dveře E** | | |
| **Označení nabízených dveří** | |  |
| **Počet kusů** | | **1 ks – levé dveře** |
| Způsob využití: | | Kuchyňka |
| **Jednotlivé technické parametry dveří** | | **Údaje o nabízených dveřích** |
| 1 | Rozměry – 800/1970 mm (š x v) |  |
| 2 | Plné dveře (bez skla) |  |
| 3 | Bez zárubní |  |
| 4 | Povrch dveří – fólie, dýha, laminát či dřevěný masiv |  |
| 5 | Výplň dveří – plná dřevotřísková deska nebo dřevěný masiv |  |
| 6 | Kování z nerezové oceli - vložkové (součástí dodávky, včetně montáže) |  |
| 7 | Ventilace do dveří – mřížka plast (součástí dodávky, včetně montáže do dveří) |  |
| 8 | Barva dveří (resp. povrchu) – dub (povoleny i různé odstíny dubu) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. Interiérové dveře F** | | |
| **Označení nabízených dveří** | |  |
| **Počet kusů** | | **2 ks – z toho:**   * **1 ks levé dveře** * **1 ks pravé dveře** |
| **Jednotlivé technické parametry dveří** | | **Údaje o nabízených dveřích** |
| 1 | Rozměry – 800/1970 mm (š x v) |  |
| 2 | Plné dveře (bez skla) |  |
| 3 | Bez zárubní |  |
| 4 | Povrch dveří – fólie, dýha, laminát či dřevěný masiv |  |
| 5 | Výplň dveří – plná dřevotřísková deska nebo dřevěný masiv |  |
| 6 | Kování z nerezové oceli - vložkové (součástí dodávky, včetně montáže) |  |
| 7 | Barva dveří (resp. povrchu) – dub (povoleny i různé odstíny dubu) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8. Interiérové dveře G** | | |
| **Označení nabízených dveří** | |  |
| **Počet kusů** | | **3 ks – levé dveře** |
| **Jednotlivé technické parametry dveří** | | **Údaje o nabízených dveřích** |
| 1 | Rozměry – 700/1970 mm (š x v) |  |
| 2 | Plné dveře (bez skla) |  |
| 3 | Bez zárubní |  |
| 4 | Povrch dveří – fólie, dýha, laminát či dřevěný masiv |  |
| 5 | Výplň dveří – plná dřevotřísková deska nebo dřevěný masiv |  |
| 6 | Kování z nerezové oceli - vložkové (součástí dodávky, včetně montáže) |  |
| 7 | Barva dveří (resp. povrchu) – dub (povoleny i různé odstíny dubu) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. Interiérové dveře H** | | |
| **Označení nabízených dveří** | |  |
| **Počet kusů** | | **1 ks – pravé dveře** |
| **Jednotlivé technické parametry dveří** | | **Údaje o nabízených dveřích** |
| 1 | Rozměry – 800/1970 mm (š x v) |  |
| 2 | Plné dveře (bez skla) |  |
| 3 | Bez zárubní |  |
| 4 | Povrch dveří – fólie, dýha, laminát či dřevěný masiv |  |
| 5 | Výplň dveří – plná dřevotřísková deska nebo dřevěný masiv |  |
| 6 | Kování z nerezové oceli - vložkové (součástí dodávky, včetně montáže) |  |
| 7 | Barva dveří (resp. povrchu) – dub (povoleny i různé odstíny dubu) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10. Interiérové dveře CH** | | |
| **Označení nabízených dveří** | |  |
| **Počet kusů** | | **2 ks (celkem 4 křídla)** |
| **Jednotlivé technické parametry dveří** | | **Údaje o nabízených dveřích** |
| 1 | Rozměry – 1400/1970 mm (š x v) |  |
| 2 | Plné dveře (bez skla) |  |
| 3 | Se zárubněmi – se stejným povrchem jako bude povrch dveří |  |
| 4 | Povrch dveří – fólie, dýha, laminát či dřevěný masiv |  |
| 5 | Výplň dveří – plná dřevotřísková deska nebo dřevěný masiv |  |
| 6 | Kování z nerezové oceli - vložkové (součástí dodávky, včetně montáže) |  |
| 7 | Barva dveří (resp. povrchu) – dub (povoleny i různé odstíny dubu) |  |

***Pokyny pro účastníka výběrového řízení****:*

*Účastník výběrového řízení vyplní údaje ve sloupci „Údaje o nabízených dveřích“, přičemž u každé položky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje příslušný požadavek zadavatele („****ANO****“), nebo nesplňuje („****NE****“).*