**Nemocnice Znojmo - pravidla pro připojení nových technologií, vzdálenou správu atp.**

Obecná pravidla:

* Instalované technologie nebudou mít přístup na Internet, s výjimkou vzdálené správy, bude-li požadována
* Instalované technologie budou odděleny od vnitřních počítačových sítí Nemocnice Znojmo, jedinou výjimkou může být přístup k LIS či PACS, bude-li požadován a předem dohodnut
* U instalace technologie vždy musí být pracovník Odboru Informačních technologií Nemocnice Znojmo (OIT)
* Bude-li součástí dodávky nestandardní technologie, např. HW USB klíč, bude toto zařízení provozováno plně v režii dodavatele
* Instalace technologie nesmí generovat na straně Nemocnice Znojmo významné vícenáklady. Pokud bude hrozit vznik významných vícenákladů, bude dodavatel před jejich vznikem osloven a bude mu navržen způsob jeho finanční spoluúčasti na těchto nákladech.
* Technologie musí být dodána jako funkční celek, bude-li součástí dodávky switch, router atp, budou s předstihem před instalací přesně definovány jednotlivé požadavky na propojení (LAN, IS, vzdálená správa atp.)
* Pracovníci zadavatele vyhodnotí veškeré požadavky IT dodavatele z pohledu kybernetické bezpečnosti. Vyhrazují si právo neumožnit komunikaci zastaralými, nebezpečnými, či jinak rizikovými protokoly.

Bude-li součástí dodávky počítač (PC)

* Musí být předem domluvena jeho instalace s pracovníky OIT
* Veškerý SW musí být legální, plně zalicencován

Bude-li součástí dodávky SW

* Dodavatel doloží legálnost veškerého instalovaného SW.
* V předávacím protokolu technologie bude SW uveden, budou přiloženy potřebné licenční doklady
* Dodavatel si na svoje náklady zajistí veškerý HW, potřebný pro běh tohoto SW.

Bude-li dodavatelem požadováno připojení k počítačové síti LAN Nemocnice Znojmo

* V místě instalace musí být k dispozici zásuvka LAN. Pokud k dispozici nebude, bude realizována pracovníky zadavatele po předchozí dohodě s dodavatelem
* Připojení technologie je možné metalickým kabelem, standard 100BASE-TX nebo 1000BASE-T. Jiné připojení možné po předchozí dohodě.
* Zařízení dostane vnitřní neveřejnou pevnou IP adresu nebo neveřejnou dynamickou (DHCP) adresu
* Komunikace výhradně protokolem IPv4

Bude-li požadováno připojení k Informačním systémům nemocnice

* Musí být splněny podmínky připojení k LAN
* Náklady na připojení (licence, ovladače atp) nese v plné výši dodavatel
* Technologie, respektivě k PACS připojované zařízení, musí splňovat normu DICOM v3

**Bude-li dodavatelem požadována vzdálená správa, musí tato splňovat následující pravidla:**

* zařízení nebude mít přístup na Internet, s výjimkou umožnění vzdálené správy přes Internet
* vzdálená správa bude umožněna jen takovým způsobem, kdy TCP/IP spojení navazuje zařízení z vnitřní sítě Nemocnice Znojmo (dále jen LAN)
* navázání spojení bude z LAN umožněno jen na vybranou cílovou IP adresu, případně množinu adres (seznam adres dodá dodavatel technologie)
* navázání spojení bude z LAN umožněno jen na vybraný cílový port, případně množinu portů (seznam portů dodá dodavatel technologie)
* přístup na vzdálenou správu z LAN bude umožněn jen z vybrané IP adresy nebo konkrétní množiny adres
* v případě použití systému TeamViewer je dodavatel povinen použít dvoufázovou autentizaci
* dodavatel je při používání vzdálené správy dodržovat pravidla GDPR, obecně platná pravidla kyberbezpečnosti a doporučení NÚKIB.