**Kupní smlouva**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Kupující**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

**a**

**Prodávající**

**[firma]**

sídlem […] IČO: …..

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v […] sp. zn. …

zastoupen [ jméno osob/osoby jednající jménem, či za prodávajícího]

spolu uzavírají Kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

**I. Předmět smlouvy**

1. Účelem smlouvy je dodávka 1 ks kolového nakladače s teleskopickým výložníkem pro zajištění nakládky posypových materiálů a manipulaci s materiály v rámci zajištění běžné a zimní údržby komunikací (dále jen „zboží“).
2. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakosti dle této smlouvy a že převede na kupujícího vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit za ně kupní cenu.
3. Zbožím je dodávka 1 ks kolového nakladače s teleskopickým výložníkem pro zajištění nakládky posypových materiálů a manipulaci s materiály viz. technická specifikace, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

**II. Dodací podmínky**

1. Kupujícímu bude zboží dodáno nejpozději do 12 měsíců od účinnosti smlouvy. Dřívější plnění je možné.
2. Místo plnění – areál kupujícího Ořechovská 541/35, 619 00 Brno.
3. Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího

 panu Patrikovi Mikuláškovi mailem na adresu: mikulasek.patrik@susjmk.cz minimálně tři pracovní

 dny předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 7:00 do 14:00

 hod.

1. Oprávněnou osobou prodávajícího je …………………………..., tato osoba je oprávněna k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, není však oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě. Kontaktní údaje oprávněné osoby prodávajícího: tel: ………………………, e‑mail: ………………………
2. Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění na základě písemného protokolu.

Oprávněný zástupce kupujícího určí přesné místo předání (složení) zboží v rámci areálu místa plnění.

Přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající je povinen předat při předání zboží kupujícímu veškeré doklady potřebné k užívání zboží zejména návod k obsluze v elektronické podobě.

6. Prodávající se tímto zavazuje provést komplexní zaškolení zaměstnanců kupujícího. Z provedeného zaškolení zaměstnanců kupujícího sepíše prodávající protokol, který zástupci prodávajícího a kupujícího podepíší.

**III. Kupní cena**

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran:

Cena celkem …………..Kč bez DPH, tj. ……………Kč včetně DPH.

1. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího včetně dopravy do místa plnění, zaškolení a předpokládané cenové vlivy.
2. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za správné určení sazby DPH. Celková cena dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Kupní cena bude placena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu.
4. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží kupujícímu. Faktura bude doručena elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz.
5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
6. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě. Prodávající je povinen fakturu opravit či vystavit novou s novou lhůtou splatnosti a doručit ji kupujícímu.
7. Zálohové platby se nesjednávají.
8. Prodávající dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**IV. Záruky a zajištění závazků**

1. Zboží musí být prosto všech faktických a právních vad. Zboží má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba.
2. Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců (dle podmínek stanovených výrobcem viz příloha č. 2 této smlouvy).
3. Kupující písemně oznámí prodávajícímu zjištěné vady zboží. Kupující umožní prodávajícímu prohlídku vadného zboží. Kupující v rámci uplatněné záruky může požadovat buď opravu zboží nebo vrácení zboží v případě takové vady nebo souboru vad, které ohrozí funkčnost zboží či bezpečnost provozování zboží, a dále v případě opakované reklamace zboží.

 O způsobu řešení zjištěných vad rozhoduje kupující.

 V případě, že kupující zvolí řešení reklamace formou opravy zboží, je prodávající povinen provést opravu a předat opravené zboží kupujícímu do 30 dnů od oznámení vady kupujícím a určení způsobu řešení. Odvoz zboží do místa opravy a z místa opravy zpět do areálu kupujícího zajišťuje prodávající na své náklady.

 V případě, že kupující zvolí způsob řešení reklamace zboží vrácením, je povinen prodávající zboží převzít v místě provozovny kupujícího nejpozději do 14 dnů od doručení reklamačního dopisu a v této lhůtě vrátit kupujícímu kupní cenu zboží. Vlastnictví a nebezpečí škod vráceného zboží přechází na prodávajícího dnem převzetí od kupujícího nejpozději 14 den od doručení reklamačního dopisu.

1. Bude-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží nebo s řešením záruční vady včetně vrácení kupní ceny dle odst. 3 tohoto článku je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží bez DPH za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
2. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
3. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody. Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je 14 dnů od doručení písemné výzvy nebo faktury.
4. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.
5. Prodávající v plném rozsahu odpovídá za újmy, škody a jiné náklady vzniklé kupujícímu v důsledku vad, které byly uznány za záruční. Prodávající dále bude v plném rozsahu odpovídat za újmy, škody a jiné náklady vzniklé kupujícímu v případě, že bude prokázané, že tyto újmy, škody či jiné náklady vznikly v důsledku špatného provedení záručního servisu.

**V. Trvání a ukončení smlouvy**

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit kromě práva na odstoupení dle občanského zákoníku také v případě:
* prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
* v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
* k opravě a předání zboží kupujícímu na základě reklamace nedošlo do 30 dnů od uplatnění reklamace;
* nepřevzetí vráceného zboží nebo nevrácení kupní ceny dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy
* v souladu s ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

* úpadku kupujícího ve smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
* prodlení kupujícího s převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než kalendářních 60 dnů;
* prodlení s úhradou kupní ceny o více než 90 dní.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.

1. Ukončením smlouvy nezanikají vzájemná sankční ujednání.

**VI. Společná a závěrečná ustanovení**

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Pro změnu odpovědných osob uvedených v čl. II odst. 3. a 4. této smlouvy není vyžadována forma dodatku, je však nutné prokazatelné oznámení takové změny druhé smluvní straně.
2. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má

 za to, že písemnost byla doručena.

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní

 strana obdrží jeden.

1. Prodávající souhlasí se zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Prodávající dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele kupujícího.
2. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

o registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajišťuje kupující. Prodávající označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: ……………….. Prodávající si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.

1. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení §1978 odst. 2, § 2090, § 2091, § 2123 a §2562 občanského zákoníku.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem

 zveřejnění v registru smluv v souladu s odst. 5 tohoto článku.

1. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní

 stranu.

1. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí.
2. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy
	* + 1. technická specifikace
			2. podmínky záručního a pozáručního servisu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V [místo], dne [datum] |  | V Brně, dne |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [jméno] |  | Bc. Roman Hanák |
| [oprávnění] |  | ředitel SÚS JMK |

**Příloha č. 1: technická specifikace**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Technická specifikace – kolový nakladač s teleskopickým výložníkem:**

* nakladač továrně nový – rok výroby …….
* výkon motoru ……. kW
* motor musí splňovat platné emisní normy (min. Stage V)
* nakladač vybaven plynulou bezestupňovou hydrostatickou převodovkou – rychlost 0-40 km/h
* reverzace směru jízdy (doporučené ovládání na joysticku)
* nakladač vybaven uzávěrkou diferenciálu 100 % na přední i zadní nápravě
* provozní hmotnost nakladače ……. kg
* nakladač vybaven teleskopickým výložníkem uloženým vpředu před kabinou
	+ výložník vybaven hydraulickým rychloupínacím systémem (podle normy ISO23727) – ovládání z pracovního místa řidiče
	+ zdvihací síla ……. kN
	+ trhací síla ……. kN
	+ nosnost ……. kg
	+ dosah (horizontální) výložníku ……. mm na střed paletovacích vidlí
	+ bod otáčení lopaty ……. mm
	+ vyklápěcí výška ……. mm
	+ systémem odpružení ramene výložníku
* hydrostatický pohon všech kol
* hydraulický systém
	+ vybavení tzv. předřízenou pracovní hydraulikou
	+ proporcionální ovládání pomocí multifunkčního joysticku
	+ pracovní hydraulický systém ……. l při ……. bar
	+ průtok hydraulického oleje ……. l / min.
	+ beztlaký zpětný okruh
	+ přepadový zpětný okruh
	+ 1 přídavný proporcionálně ovládaný hydraulický okruh
	+ 2 přídavný proporcionálně ovládaný hydraulický okruh
	+ *Poznámka k výše uvedeným okruhům: jedná se o rozdvojení 1 okruhu na 2 okruh a lze mezi nimi přepínat z kabiny stroje, není požadováno, aby oba okruhy fungovaly najednou*
	+ stálá funkce 1. přídavného hydraulického okruh
	+ manuální tlačítko odtlakování přídavného hydraulického okruhu vpředu na výložníku
	+ nastavitelná citlivost pracovní hydrauliky
	+ funkce vyklepávání lopaty
	+ funkce paměti nářadí – automatizovaný návrat nářadí do předem uložené pozice
* kabina v ose stroje
* kabina strojníka – splňující ROPS a FOPS
* kabina strojníka odpružená
* palivová nádrž o objemu ……. litrů
* stroj vybaven plíživou rychlostí a ručním plynem pro práci s aktivním nářadím
* stroj vybaven předehřevem motoru, paliva a hydraulického oleje (230 V)
* stroj vybaven automatickým centrálním mazáním, v nerezovém provedení pro práci s agresivními materiály (posypová sůl)
* stroj vybaven akustickou signalizací zpětného chodu
* stroj vybaven chladícím systémem s možností reverzace ventilátoru chladiče
* stroj vybaven závěsem pro tažení přívěsů mimo pozemní komunikace včetně 7 pólové zásuvky vzadu
* stroj vybaven zařízením pro vážení nakládaného materiálu. Zařízení umístěno v pracovním dosahu strojníka. Zařízení vybaveno tiskárnou pro tisk dokladů o hmotnosti naloženého materiálu. Vážící zařízení musí splnit minimálně tyto požadavky:
	+ zobrazení hmotnosti nakládaného materiálu
	+ nastavení více příslušenství (min. 2 nakládací lžíce)
	+ tisk vážního lístku

 Uchazeč uvede do nabídky další možnosti tohoto zařízení.

* stroj vybavit systémem sledování polohy (GPS) a spotřeby pohonných hmot (sonda do nádrže-hladinoměr), který používá ve svých strojích zadavatel. Systém GPS včetně hladinoměru je dodáván společností RADIUM s.r.o., Praha, kontakt na zástupce dodavatele: p. Milan Bláha tel. 739 903 183. Uchazeč garantuje, že s dodavatelem systému má odsouhlaseno také technické řešení instalace systému GPS včetně hladinoměru nebo připojení na CAN/FMS pro sledování spotřeby pohonných hmot.
* pracoviště strojníka dále vybaveno:
	+ uzamykatelné dveře na obou stranách kabiny
	+ výkonným topením (provoz v zimním období)
	+ dvojicí vyhřívaných zpětných zrcátek
	+ stěrač předního a zadního skla včetně ostřikovače
	+ vzduchem odpružené sedadlo strojníka
	+ nastavitelný sloupek řízení
	+ automatická klimatizace
	+ zásuvka 12 V
	+ autorádiem
	+ kamerou pro sledování prostoru za strojem
	+ ochranný nátěr podvozku a výložníku – zvýšená ochrana proti korozi (práce v agresivním prostředí – posypová sůl)
* stroj dále vybaven:
	+ pneumatikami ne traktorový vzorek (doporučen tzv. komunální vzorek), víceúčelový vzorek
	+ 7 pólovou zásuvkou vpředu na výložníku
	+ pracovním osvětlením v LED provedení:
		- ……. vpředu
		- ……. vzadu
		- ……. po stranách
	+ na výložníku 2 ks pracovních světlometů v LED provedení
	+ stroj vybaven výstražným majákem oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným na střeše stroje. Technické parametry výstražného světla-světlo oranžové barvy, s ……. LED diodami, průměr majáku ……. mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku [VMLC 024L-3M)](http://www.holomy.cz/eshop/Majaky/LED/magneticke-uchyceni/Majak-magneticke-uchyceni-oranzovy-_d29225205_10664.aspx), možnost také výše popsaný typ výstražného světla ve variantě s magnetem)
	+ odpojovačem baterie
	+ stroj proveden v oranžové barvě RAL 2011
	+ stroj opatřen antikorozním ochranným nástřikem – používání nakladače při nakládce chemických posypových materiálů
	+ stroj dodán včetně příslušenství:
		- 1 ks zubové lopaty o objemu 1,45 m3 (doporučená šířka cca 2 500 mm)
		- 1 ks lopaty s hladkým vyměnitelným břitem o objemu 1,50 m3 (doporučená šířka cca 2 500 mm)
		- paletizační vidle ISO II (1200 x 40 x 100 mm) o nosnosti ……. tuny, šířka rámu doporučena 1 250 mm
		- jeřábovací hák s nosností ……. kg (vyložení ramene doporučeno min. 1 000 mm)
	+ společně se strojem bude dodáno:
		- **návod k obsluze v tištěné a el. podobě**
		- **technický průkaz (osvědčení)**
		- **doklady (certifikáty) k příslušenství**

Příloha č. 2 – Záruční podmínky

**Záruční servis zajišťuje:**

Předepsané servisní prohlídky – jsou/nejsou

 četnost:

Provádění záručního servisu v místě

Cena záručního servisu

**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Poskytnutá záruka kryje veškeré závady, které nevznikly v rozporu s ustanovením příslušného návodu k obsluze a údržbě.

Záruka se poskytuje za podmínek, že kupující dodržuje veškeré pokyny, uvedené výrobcem v návodu k obsluze, týkající se především předepsaných servisních prohlídek (jsou-li předepsány), údržeb a zacházení se zařízením.

Záruka nezahrnuje náhradu nákladů spojených s

* přirozeným opotřebením dílů, funkčních celků a součástí vzniklého provozem zařízení
* dalšími díly příslušejícími do běžné údržby zařízení.

Výrobce neodpovídá za:

* poškození vzniklá následkem přírodních jevů (krupobití, záplav, prudkých dešťů, atd.) či jinou událostí (požár) – pokud nebyl způsoben vadou výrobku
* poškození vzniklá v důsledku přepravy (s výjimkou přepravy prodávajícím nebo jím určené osoby)
* vady vzniklé krádeží, požárem či jinou přírodní katastrofou nebo dopravní nehodou, pokud nebyla prokazatelně způsobena výrobní vadou
* vady zvláštních výbav dodaných nebo montovaných po prodeji zařízení neautorizovanou servisní dílnou