1. **TECHNICKÁ ZPRÁVA**
   1. **Identifikační údaje stavby**

**Stavba**

Název stavby: III/4992 Hroznová Lhota průtah

* 1. **Základní údaje charakterizující stavbu**

Jedná se o silnici III/4992 v obci Hroznová Lhota. Povrch vozovky je silně narušen. Stav byl vyhodnocen jako nevyhovující. Oprava silnice bude spočívat ve vyfrézování, recyklaci podkladu, položením vrstvy asfaltového betonu ACL 16+ tl. 40 mm a ACO 11 tl. 40 mm. Vyplněním spár živičnou zálivkou, vytrháním vodícího proužku a obruby z kamene, osazením sil. obrubníku, předlážděním a doplněním vjezdů vč. přilehlého chodníku. Bude provedena výšková úprava UV a poklopů, vstupu a armatur. Délka úseku je 250 m.

* 1. **Přehled správců**

Správcem komunikace je investor.

* 1. **Lhůta výstavby a termín zahájení a dokončení stavby**

Realizace je plánovaná od 8/2022 – 10/2022 cca na 4 týdny od odevzdání staveniště.

V Břeclavi

Červen 2022