**Mrazicí box na skladování krevní plazmy**

* Vnitřní objem min. 600 litrů
* Teplota minimálně v rozmezí -15°C až -40°C
* Digitální zobrazení teploty
* Nucený oběh vzduchu
* Interiér nerez, exteriér bílý lak
* Vnitřní vybavení: minimálně 4 police, 15 košů na ukládání plazmy
* Systém programovatelného automatického odtávání
* Optický a akustický alarm min pro min a max teplotu, otevřených dveří, výpadku

napětí, poruchy čidla teploty – ukládání alarmů do paměti

* Průchodka pro připojení externího monitoringu
* Automatické uzavírání dveří, zámek dveří
* Šířka maximálně 80 cm
* Součástí dodání: Teplotní mapa v 9ti bodech, po dobu 24 hodin.