**Příloha ZD č. 6**

**Základní požadavky na přestavbu sypačové nástavby – pro podvozek 4x4 – chemik:**

**součástí sestavy č: 3, 6, 7**

* úprava sypací nástavby – chemické
* nástavbu chemického sypače výrobní číslo: 508/480/04 (Boskovice)
* nástavbu chemického sypače výrobní číslo: 156/480/00 (Slavkov u Brna)
* nástavbu chemického sypače výrobní číslo: 250/480/01 (Rosice)
* upravit, aby ji bylo možné osadit na nově dodaný automobilový podvozek osazeném nosičem výměnných nástaveb **(sestava č. 3, 6, 7)**
* uchycení nástavby k podvozku – hydraulický výměnný systém podvozku (montáž a demontáž nástavby nosiče na podvozek řešena pomocí hydrauliky 4 ks hydraulických pístů včetně hydraulicky ovládaných zámků – zajištění nástavby na podvozku)
* součástí dodávky je úprava pro nosič výměnných nástaveb a dále veškeré nutné úpravy k zajištění plné funkčnosti nástavby na novém automobilovém podvozku 4x4
* bez odstavných nohou