Technická specifikace a krycí list
 Příloha č. 1 veřejné zakázky VZMR0212023 s názvem

„Oprava nátěrů Chirurgické oddělení B“

Zadavatel:
Název:            	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo:                    	Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín
Zástupce:	Ing. Jiří Koliba, ředitel nemocnice
IČO:	00226637

Účastník:				
Název/jméno/obchodní firma:			……………………..	
Zastoupený:					……………………..	
Sídlo:						……………………..
IČO:						……………………..
Tel.:						……………………..
E-mail:						……………………..

 1 	Popis stávajícího stavu a podmínek
K dispozici je situační nákres který je přílohou této dokumentace, „Příloha č. 2 – Chirurgie B půdorys 4.NP.pdf“ Červenou čarou je zde ohraničena oblast poptávky.

 2 	Technická specifikace
Ve prostorách sklad 1 a 2, denní místnost, staniční sestra, kuchyňka, WC koupelna, chodba, je navržena interiérová disperzní otěruvzdorná barva (bělost 95%, vysoká mechanická odolnost, odolnost vůči otěru za sucha ČSN EN 13300 – třída 0 – velmi vysoká, matný vzhled, tónovatelnost, barva 50%bílá a 50% barevný odstín dle výběru objednatele), která je vhodná do zdravotnických provozů (dále jen Otěruvzdorná barva).
Do medicínských prostor a pacientských pokojů tj. sběr odpadu, vyšetřovna, převazovna, a pokoje č.400 až 406, kde se předpokládá časté omývání povrchů stěn, je požadována disperzní omyvatelná barva (bělost 95%, vysoká mechanická odolnost, odolnost vůči otěru za mokra ČSN EN 13300 – bílá - třída 2 – velmi vysoká, báze – třída 1 (velmi vysoká), matný vzhled, tónovatelnost, barva 50% bílá a 50% barevný odstín dle výběru objednatele (dále jen Omyvatelná barva).
Všechny malby jsou matného vzhledu s jemnou zrnitostí.
Nátěry dveří a zárubní: dveře + dveřní křídla bílý nátěr s opravou lokálních poškození formou tmelení a s obnovou ochranného prvku z PVC tloušťky 2mm a výšky 600mm umístěného na vnitřní straně dveřního křídla; zárubně barevný nátěr s opravou lokálních poškození formou tmelení
Vestavěné skříně: bílý nátěr s opravou lokálních poškození formou tmelení včetně ocelového rámu
Nátěry radiátorů: bílý nátěr

 3 	Kritéria hodnocení
V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady, poplatky či jiné výdaje, které dodavateli při plnění předmětu zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout.

Označení dodávky	Množství	Jednotky	Cena s DPH	
Otěruvzdorná barva                                                            	1	m2		
Omyvatelná barva	1	m2		
Oprava nátěru dveří vč. zárubně 	1	ks		
Oprava nátěru radiátoru	1	ks		
Doprava a přesun materiálu	1	ks		
Celková cena nabídky		

V …………………………… dne ………………………

___________________________________
podpis účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka