NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA 3878-1 Nedvědice

1. Otryskání podhledu nosné konstrukce a říms
2. Ochrana výztuže nosné konstrukce
3. Spojovací můstek nosné konstrukce
4. Reprofilace nosné konstrukce 20 mm
5. Reprofilace říms 10 mm
6. Sjednocující stěrka nosné konstrukce, římsy
7. Nátěr ocelových nosníků nosné konstrukce
8. Nátěr říms