**TECHNICKÝ POPIS - stavba: II/423 Velké Bílovice – Moravský Žižkov**

Jedná se o opravu obrusné vrstvy silnice II/423 v km 0,653 – 2,402 (délka úseku 1,749 km) mezi městem Velké Bílovice a obcí Moravský Žižkov.

Část úseku při výjezdu z Velkých Bílovic v rámci průmyslové zóny je v obrubách – tam se bude celoplošně frézovat a zbytek úseku mimo zástavbu bude po lokálních sanacích vyrovnán a zesílen

Technologie opravy:

obnova obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 40 a 50 mm dle lokalizace na vyrovnaný povrch včetně dílčí sanace podloží v množství 1358 m2.

Součástí je i vyrovnání stávajících vpustí

Dále zřízení zpevněné krajnice z recyklovaného materiálu a obnova VDZ

Detailní popis prací – viz výkaz výměr.

V Břeclavi 24.4.2024

Zpracoval: Jaroslav Dostál