**TECHNICKÝ POPIS - stavba: Lokální vysprávky JIH 2024**

Jedná se o opravu obrusné vrstvy částí silnic v určených lokalitách oblasti JIH o celkové ploše 3 206 m2

Opravované úseky jsou specifikovány v situaci, která je součástí příloh.

Technologie opravy:

obnova obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 50 mm na vyfrézovaný povrch včetně dílčího podbalení v množství 450 m2.

Detailní popis prací – viz výkaz výměr.

Předpokládané náklady dle KR: 3 277 tis. Kč bez DPH.

Navrhovaný termín realizace: nejpozději do 30.10.2024

V Břeclavi 10.5.2024

Zpracoval: Jaroslav Dostál