NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA most 417-003 Kobylnice

1. Ubourání vrchu římsy
2. Nadbetonování římsy
3. Vyrovnání obruby u silnice
4. Nátěr říms
5. Osazení zábradlí