**Příloha č.3 Specifikace oprav a výměn podlahové krytiny**

Předpokládaný rozsah oprav a výměn podlahové krytiny je následující:

Vyšetřovny a lůžkové pokoje - cca 600 m2

Materiál PVC např. GERFLOR 4416 SAPHIRE

Demontáž staré krytiny max. 2 vrstvy

Vyspravení a vytmelení podkladu

Instalace vytahovaného fabionu se silikonováním horní hrany fabionu.

Chodby a jídelny - cca 550 m2

Materiál PVC např. GERFLOR 4416 SAPHIRE

Demontáž staré krytiny max. 2 vrstvy

Vyspravení a vytmelení podkladu

Instalace vytahovaného fabionu se silikonováním horní hrany fabionu.

Ambulance a vyšetřovny - cca 150 m2

Materiál PVC např. GERFLOR 4416 SAPHIRE EL 7

Demontáž staré krytiny 2 vrstvy

Vyspravení a vytmelení podkladu

Dodávka a montáž antistaticky vodivé podlahy, revize

Instalace vytahovaného fabionu se silikonováním horní hrany fabionu.

Inspekční pokoje, kanceláře – cca 120 m2

Zátěžový koberec

Demontáž původní krytiny max. 2 vrstvy

Vyspravení a vytmelení podkladu

Dodávka a montáž zátěžového koberce

Dodávka a montáž kobercového soklu

Opravy PVC na jednotlivých odděleních Nemocnice Znojmo:

Součástí předmětu plnění je demontáž stávající krytiny, dodávka a montáž nové podlahové krytiny včetně dopravy, odvozu a likvidace vybouraných hmot v objektech Nemocnice Znojmo, MUDr. Jana Janského 11 a Dyjská 1, 669 02 Znojmo. Materiál PVC tř. zátěže min. 34/43, tl. min. 2 mm, protiskluz min. R 9. Instalace vytahovaného fabionu se silikonováním horní hrany fabionu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Přechody podlahové krytiny do jednotlivých místností musí být bezbariérové, bez prahů, přechodových lišt apod. Podlahová krytina bude provedena včetně prvotního ošetření, pokud je výrobcem takto stanoveno.

Zadavatel neposkytuje zálohu, platba bude provedena po řádném předání předmětu zakázky formou písemného protokolu. Podkladem pro zaplacení je daňový doklad. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů.

Realizace díla bude zahájena do 5 pracovních dnů po předání a potvrzení objednávky dodavatelem. Ukončení prací bude do 5 pracovních dnů od zahájení realizace.

Záruční lhůta na celé dílo je v délce 24 měsíců.

Cena musí obsahovat veškeré pomocné práce (doprava, úklid apod.) a poplatky související s plněním zakázky.

Objednatel neposkytuje zálohu na provedení ucelených částí zakázky.

|  |
| --- |
|  |
|  |

Odběratel na sebe přebírá odpovědnost, která vyplývá ze znění zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

***Dílo bude realizováno postupně po ucelených částech – po jednotlivých odděleních. Na každou ucelenou část bude zpracována nabídka a následně vystavena objednávka.***