### **Příloha č. 2 Specifikace servisu, oprav a pohotovostní služby ve spalovně nebezpečného odpadu**

**Zařízení o názvu: Spektrometr pro měření emisí ACF-NT, výrobce ABB**

* Provádění preventivních kontrol a servisních služeb požadovaných výrobcem a vycházející z platné legislativy včetně ČSN

1. Pohotovostní služba
2. Pravidelný servis (inspekční a preventivní údržba)
3. Kalibrace měřicího systému
4. Opravy zařízení

Ad.1) Zhotovitel zajistí pohotovostní službu na telefonní lince s dostupností 7 dní v týdnu,  
 24 hodin denně jejímž prostřednictvím poskytuje technické poradenství smluvnímu  
 partnerovi a přijímá jeho výzvy k servisnímu případně opravárenskému zásahu.  
 Požadovaná reakční doba ze strany objednatele je nejpozději do 72 hodin.

Ad.2) Inspekční a preventivní údržbu zařízení bude zhotovitel provádět 1x za 3 měsíce na výzvu

objednavatele.  
 Pracovní náplní služby je důkladné vyhodnocení aktuálního technického stavu a prověrka  
 všech používaných funkcí z nichž případně vyplynou technická a organizační opatření,  
 která jsou následně přítomnými specialisty zhotovitele realizována.  
 Paušál za provedení inspekční prohlídku a preventivní údržbu obsahuje provedení inspekční a

preventivní prohlídky, spotřebovaný materiál a veškeré náklady na cestovné.

Ad.3) Kalibrace zařízení bude prováděna jednou za 2 roky.

Paušál za kalibraci zařízení obsahuje provedení kalibrace, spotřebovaný materiál a veškeré

náklady na cestovné.

Ad.4) Cenu opravy tvoří hodinová sazba přítomného specialisty zhotovitele + dopravní náklady  
 + ceníková prodejní cena dodaných náhradních dílů a materiálu.

Součástí preventivních kontrol a pravidelného servisu zařízení jsou také náklady na dopravu, dodání spotřebního materiálu nutného pro kvalitní provedení uvedených servisních činností.