NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA 381-019 Dambořice

1. Likvidace zábradlí na pravé římse
2. Odbourání pravé římsy
3. Otryskání podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr a křídel a levé římsy
4. Ochrana výztuže nosné konstrukce, líce opěr a křídel
5. Spojovací můstek nosné konstrukce, líce opěr a křídel
6. Reprofilace nosné konstrukce, líce opěr a křídel 40 mm
7. Reprofilace levé římsy 10 mm
8. Sjednocující stěrka nosná konstrukce a levá římsa
9. Nátěr levé římsy
10. Nátěr zábradlí na levé římse
11. Vybetonování pravé římsy
12. Osazení zábradlí na pravé římse