NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA 42213-5 Vřesovice

1. Otryskání líce opěr a křídel a říms
2. Spárování zdiva líce opěr a křídel
3. Demontáž mostního zábradlí
4. Reprofilace říms 40 mm
5. Osazení zábradelního svodidla na římsách
6. Nátěr říms