|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Legenda místností – 1. PP |   |   |   |
| číslo | účel místnosti | plocha  | podlaha | stěny | Výška |
|   |   | (m²) |   |   |  obkladu (m) |
|  001 |  závětří |  10,39 |   |   |   |
|  002 |  zádveří |  13,56 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  003 | schodiště | 37,55 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  |
|  006 |  chodba |  54,01 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  007 |  odborná učebna chemie |  68,64 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  3 |
|  008 |  přípravna chemie a biologie |  19,07 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  3 |
|  009 |  laboratoř chemie |  50,08 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  3 |
|  010 |  laboratoř chemie |  46,40 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  3 |
|  011 |  WC kantoři |  2,08 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  2 |
|  017 |  výtah |   |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  018 | šatna nepedagog. zam. | 14,12 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  |
|  019 | WC | 1,48 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl | 2 |
|  020 | předsíň | 1,62 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  2 |
|  021 | sprcha | 1,62 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl | 2 |
|  022 | chodba | 59,32 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  023 | Laboratoř biologie | 46,17 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  3 |
|  025 | Kabinet chemie a laboranta | 14,63 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  026 | šatna | 66,45 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  027 | dílna | 46,86 |  Kapičkový plech |  Malba |   |
|  028 | dílna | 40,93 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  029 | WC | 1,44 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  2 |
|  030 | Předsíň muži | 3,80 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  2 |
|  031 | pisoár | 4,43 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  2 |
|  032 | WC | 1,44 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  2 |
|  033 | Předsíň ženy | 3,08 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  2 |
|  034 | WC imobilní | 2,56 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  2 |
|  036 | šatna | 49,01 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  037 | Úklidová místnost | 3,11 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  2 |
|  038 | šatna | 34,58 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  |
|  039 | šatna | 34,34 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  |
|  040 | šatna | 42,12 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  |
|  041 | šatna | 29,64 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  |
|  042 | chodba | 62,21 |   |   |   |
|  043 | Předsíň kantoři | 2,61 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  2 |
|  044 | WC | 1,26 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl | 2 |
|  046 | závětří | 11,52 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  048 | Tělocvična | 214,93 |  Sportovní podlaha |  Malba+keram. sokl |   |
|  049 | Tělocvična vstup | 79,65 |  Sportovní podlaha |  Malba+keram. sokl |   |
|  051 | Šatna tělocvik | 25,31 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  052 | předsíň | 9,47 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  2 |
|  053 | pisoár | 1,80 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  2 |
|  054 | WC | 1,44 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  2 |
|  055 | WC | 1,44 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  2 |
|  056 | sprchy | 6,08 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  2 |
|  057 | Šatna tělocvik | 25,91 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  058 | předsíň | 10,41 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  2 |
|  059 | WC | 1,44 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  2 |
|  060 | WC | 1,44 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  2 |
|  061 | WC | 1,44 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl | 2 |
|  062 | sprchy | 6,43 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl | 2 |
|  | **Plocha celkem**  | **1269,34** |  |  |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Legenda místností – 1. NP |   |   |   |
| číslo | účel místnosti | plocha  | podlaha | stěny | Výška |
|   |   | (m²) |   |   |  obkladu (m) |
|  101 | schodiště | 58,82 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  102 | chodba | 39,54 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  103 | ředitelna | 33,90 |  PVC |  Malba+PVC sokl |  |
|  104 | kuchyňka | 2,70 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  0,9 – 1,6 |
|  105 | sekretariát | 32,47 |  PVC |  Malba+PVC sokl |   |
|  106 | chodba | 10,78 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  107 | Zástupce ředitele | 26,08 |  PVC |  Malba+PVC sokl |   |
|  108 | Zástupce ředitele | 18,29 | PVC |  Malba+PVC sokl |   |
|  109 | Kancelář hospodářky | 13,69 | PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  118 | vrátnice | 14,53 |  PVC |  Malba+PVC sokl |   |
|  119 | Denní místnost | 16,01 | PVC |  Malba+PVC sokl |   |
|  120 | chodba | 85,52 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  |
|  122 | Jednací místnost | 48,07 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl | 1,2 |
|  138 | chodba | 53,04 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  139 | Předsíň kluci | 4,60 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  140 | pisoár | 3,06 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  141 | WC | 1,53 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  142 | Předsíň holky | 4,66 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad | 2 |
|  143 | WC | 10,65 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad | 2 |
|  144 | WC imobil | 3,83 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad | 2 |
| 147 | chodba | 68,10 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
| 148 | Kabinet TV | 34,99 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl | 1,2 |
| 149 | Posilovna | 79,55 |  PVC |  Malba+PVC sokl |   |
| 151 | Šatna kluci | 13,62 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
| 152 | předsíň | 3,31 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
| 153 | WC | 3,45 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
| 154 | sprchy | 4,99 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
| 155 | šatna holky | 11,09 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
| 156 | předsíň | 3,31 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
| 157 | sprcha | 3,45 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
| 158 | WC | 4,99 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
| 159 | Zrcadlový sál | 79,33 |  PVC |  Malba+PVC sokl |   |
|  | **Plocha celkem** | **815,6** |  |  |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Legenda místností – 2. NP |   |   |   |
| číslo | účel místnosti | plocha  | podlaha | stěny | Výška |
|   |   | (m²) |   |   |  obkladu (m) |
|  201 | schodiště | 61,36 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  202 | chodba | 49,80 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  203 | kabinet | 22,59 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl | 1,2 |
|  204 | kabinet | 26,83 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  205 | kabinet | 22,25 |  PVC | Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  206 | Kmenová učebna | 73,79 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  207 | Kmenová učebna | 76,48 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  208 | Úklidová místnost | 2,37 | Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  209 | Předsíň zaměstnanci | 5,73 | Keram. dl. | Malba+keram. obklad |  2 |
|  210 | WC | 1,58 | Keram. dl. | Malba+keram. obklad |  2 |
|  211 | Pisoár | 1,28 | Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  212 | WC | 1,35 | Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  213 | chodba | 86,26 | Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  214 | kabinet | 21,63 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  215 | Učebna dělená výuka | 27,13 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  216 | Kabinet | 21,19 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  217 | Laboratoř fyziky | 72,10 |  PVC | Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  218 | Kabinet fyziky | 25,95 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  219 | Učebna fyziky | 76,50 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  220 | chodba | 53,30 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  |
|  222 | Jazyková učebna | 37,09 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl | 1,2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Legenda místností – 2. NP |   |   |   |
| číslo | účel místnosti | plocha  | podlaha | stěny | Výška |
|   |   | (m²) |   |   |  obkladu (m) |
|  223 | Jazyková učebna | 39,26 |  PVC | Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  224 | předsíň | 4,45 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  225 | pisoár | 3,29 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad | 2 |
|  226 | WC | 1,63 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  227 | předsíň | 4,71 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  228 | WC dívky | 5,75 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  2 |
|  229 | WC Imobil | 3,84 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  231 | chodba | 73,46 | Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  232 | Jazyková učebna | 40,14 | PVC | Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  234 | chodba | 35,57 | Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  235 | Počítačová učebna | 38,62 | PVC | Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  236 | Počítačová učebna | 37,09 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  238 | Učebna hudební výchovy | 40,66 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  239 | Učebna výtvarné výchovy | 40,71 |  PVC | Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  0,9 – 1,6 |
|  240 | Jazyková učebna | 41,49 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  | **Plocha celkem** | **1177,25** |  |  |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Legenda místností – 3. NP |   |   |   |
| číslo | účel místnosti | plocha  | podlaha | stěny | Výška |
|   |   | (m²) |   |   |  obkladu (m) |
|  301 | schodiště | 60,08 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  302 | chodba | 51,63 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  303 | kabinet | 22,08 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl | 1,2 |
|  304 | kabinet | 26,80 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  305 | kabinet | 22,28 |  PVC | Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  306 | Kmenová učebna | 72,59 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  307 | Kmenová učebna | 76,48 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  308 | Úklidová místnost | 2,50 | Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  309 | Předsíň  | 6,05 | Keram. dl. | Malba+keram. obklad |  2 |
|  310 | WC | 1,36 | Keram. dl. | Malba+keram. obklad |  2 |
|  311 | Pisoár | 1,41 | Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  312 | WC | 1,35 | Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  313 | chodba | 87,68 | Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  314 | kabinet | 21,63 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  315 | Učebna dělená výuka | 27,13 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  316 | Kabinet | 21,19 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  317 | Kmenová učebna | 72,10 |  PVC | Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  318 | Kabinet  | 25,99 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  319 | Kmenová učebna | 75,84 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  320 | chodba | 51,14 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Legenda místností – 3. NP |   |   |   |
| číslo | účel místnosti | plocha  | podlaha | stěny | Výška |
|   |   | (m²) |   |   |  obkladu (m) |
|  322 | kmenová učebna | 77,16 |  PVC | Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  323 | předsíň | 4,50 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  324 | pisoár | 3,28 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad | 2 |
|  325 | WC | 1,60 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  326 | předsíň | 4,15 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  327 | WC  | 10,71 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  328 | WC Imobil | 3,88 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  329 | chodba | 73,81 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  331 | Kmenová učebna | 81,95 |  PVC | Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  333 | chodba | 37,53 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  334 | Kmenová učebna | 77,20 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  336 | Kmenová učebna | 82,36 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  | **Plocha celkem** | **1185,49** |  |  |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Legenda místností – 4. NP |   |   |   |
| číslo | účel místnosti | plocha  | podlaha | stěny | Výška |
|   |   | (m²) |   |   |  obkladu (m) |
|  401 | schodiště | 60,14 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  402 | chodba | 52,57 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  403 | Kmenová učebna | 72,37 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl | 1,2 |
|  404 | Kmenová učebna | 72,63 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  405 | Kmenová učebna | 77,20 |  PVC | Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  406 | úklid | 2,44 | Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  407 | předsíň | 6,08 | Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  408 | WC | 1,38 | Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  409 | Pisoár | 1,41 | Keram. dl. | Malba+keram. obklad |  2 |
|  410 | WC | 1,35 | Keram. dl. | Malba+keram. obklad |  2 |
|  411 | chodba | 88,34 | Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |   |
|  412 | kabinet | 21,86 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  413 | Učebna dělená výuka | 27,24 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  414 | kabinet | 21,41 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  415 | Kmenová učebna | 72,70 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  416 | Kabinet | 25,49 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  417 | Kabinet | 33,53 |  PVC | Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  418 | Kabinet | 41,66 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  419 | chodba | 51,00 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  421 | předsíň | 3,92 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  422 | pisoár | 2,79 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Legenda místností – 4. NP |   |   |   |
| číslo | účel místnosti | plocha  | podlaha | stěny | Výška |
|   |   | (m²) |   |   |  obkladu (m) |
|  423 | WC | 1,44 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad | 2 |
|  424 | předsíň | 6,53 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  425 | WC | 8,90 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad | 2 |
|  426 | Kmenová učebna | 80,53 |  PVC | Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  427 | WC invalidé | 4,34 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad |  2 |
|  428 | chodba | 73,57 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  430 | Kmenová učebna | 84,02 |  PVC | Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  432 | chodba | 26,13 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |   |
|  433 | Kmenová učebna | 76,68 |  PVC | Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  434 | kabinet | 23,62 |  PVC | Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  435 | Kmenová učebna | 82,09 |  PVC | Malba+keram. obkl.+ PVC sokl |  1,2 |
|  | **Plocha celkem** | **1205,38** |  |  |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Legenda místností – 5. NP |   |   |  |
| číslo | účel místnosti | plocha  | podlaha | stěny | Výška |
|   |   | (m²) |   |   |  obkladu (m) |
|  501 | chodba | 19,66 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  |
|  502 | chodba | 51,76 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  |
|  503 | Předsíň WC zaměstnanci | 2,45 | Keram. dl. |  Malba+keram. obklad | 2 |
|  504 | WC | 0,99 | Keram. dl. |  Malba+keram. obklad | 2 |
|  505 | WC | 0,99 | Keram. dl. |  Malba+keram. obklad | 2 |
|  506 | pisoár | 1,14 | Keram. dl. |  Malba+keram. obklad | 2 |
|  507 | WC | 0,99 | Keram. dl. |  Malba+keram. obklad | 2 |
|  509 | studovna | 146,46 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl | 1,2 |
|  510 | chodba | 67,14 | Keram. dl. | Malba+keram. obkl.+ PVC sokl | 1,2 |
|  511 | studovna | 146,69 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl | 1,2 |
|  512 | studovna | 104,22 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl | 1,2 |
|  513 | chodba | 64,86 |  Keram. dl. |  Malba+keram. sokl |  |
|  515 | Místnost psychoterapie | 25,12 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl | 1,2 |
|  516 | Koučovací místnost | 17,98 |  PVC |  Malba+keram. obkl.+ PVC sokl | 1,2 |
|  517 | Kabinet | 17,98 |  PVC | Malba+keram. obkl.+ PVC sokl | 1,2 |
|  518 | Předsíň WC dívky | 5,00 | Keram. dl. |  Malba+keram. obklad | 2 |
|  519 | WC dívky | 10,85 | Keram. dl. |  Malba+keram. obklad | 2 |
|  520 | Předsíň WC chlapci | 4,92 | Keram. dl. |  Malba+keram. obklad | 2 |
|  521 | pisoár | 3,48 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad | 2 |
|  522 | WC | 1,51 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad | 2 |
|  523 | WC imobilní | 4,25 |  Keram. dl. |  Malba+keram. obklad | 2 |
|  524 | chodba | 53,02 |  Keram. dl. | Malba+keram. sokl |   |
|  526 | Úklidová místnost | 1,66 |  Keram. dl. | Malba+keram. obklad |  2 |
|  527 | kabinet | 19,09 |  PVC | Malba+keram. obkl.+ PVC sokl | 1,2 |
|  528 | Knihovna, beletrie, studovna | 193,88 |  PVC |  |  Malba+PVC sokl |   |
|  | **Plocha celkem** | **966,1** |  |  |  |  |

Celková plocha pro úklid 6619,7 m2