**Příloha č.** **6 Výzvy k podání nabídek**

 **–**

**testování vzorků**

**„DNS 45 - Matrace (Domov u Františka)“**

|  |
| --- |
| **Identifikační údaje centrálního zadavatele** |
| Název: | **CEJIZA, s.r.o.** |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

|  |
| --- |
| **Identifikační údaje pověřujícího zadavatele**  |
| Název: | **Domov u Františka, příspěvková organizace** |
| Sídlo: | Rybářská 1079, 664 53 Újezd u Brna |
| IČO: | 04150015 |
| Zastoupena: | JUDr. Antonínem Jízdným, ředitelem |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně **na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu.** V této fázi dodavatel **předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.8. závazného návrhu smlouvy**, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaného vzorku, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložený vzorek předmětu plnění určený k dodání **splňuje veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro požadovaný typ matrace** dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace předmětu plnění.

|  |  |
| --- | --- |
| **Antidekubitní matrace - 20 ks** |  |
|   | **Požadavky zadavatele** | **Nabídka: typ …** | **Výsledek testování** |
|   | **Základní parametry** | **Parametry nabídky** |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace na střední riziko stupně vzniku dekubitů. Výška matrace min. 14 cm, max. 16 cm | Typ matrace: … Výška matrace: ... |  |
| 2. | Požadovaný rozměr 86-90cm x 200 cm | … cm x … cm |  |
| 3. | Nosnost min. 200 kg | … kg |  |
|   | **Jádro** |   |  |
| 4. | Složené z jedné polyetherové pěny o hustotě 41 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³ |  |
| 5. | Profilování horní strany matrace – prořezy | ANO/NE |  |
| 6. | Crib 5 požární ochrana | ANO/NE |  |
|   | **Potah** |   |  |
| 7. | Antibakteriální | ANO/NE |  |
| 8. | Pružný ve všech směrech | ANO/NE |  |
| 9. | Zip na 2 stranách matrace | ANO/NE |  |
| 10. | 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil | ANO/NE |  |