Propustek Na Pilce III/3744 km 15,012; Šebetov - Kořenec

Navržená stavební údržba

1. Přečerpání vody potrubím
2. Otryskání podhledu a čel nosné konstrukce, líce opěr a křídel a říms
3. Ochrana výztuže nosné konstrukce, opěr a křídel
4. Spojovací můstek nosné konstrukce, opěr a křídel
5. Reprofilace nosné konstrukce, opěr a křídel
6. Reprofilace říms
7. Sjednocující stěrka nosné konstrukce, opěry, křídla, římsy
8. Nátěr říms
9. PKO zádržného systému