**Příloha č. 5 dokumentace VÝBĚROVÉHO řízení**

**-**

**Specifikace plnění**

Zadavatelem požadované vybavení bude instalováno do počítačové učebny (vybavené nábytkem) o rozměrech: délka 889 cm x šířka 712 cm. Součástí plnění veřejné zakázky je instalace vybavení do počítačové učebny a kabeláže (instalační kabel Cat.5E FTP LSOH 300MHz).

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat níže uvedené požadavky zadavatele na technické parametry a výbavu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace plnění – Počítače (Položka č. 1)** | | |
| **Jednotlivé technické parametry plnění** | | **Údaje o nabízeném plnění** |
| **Požadovaný počet ks** | | **24** |
| 1 | procesor min. 14 jader s tak-tem na jádro 1.7GHz a socke-tem 1700 | ***"[doplní účastník]"*** |
| 2 | operační paměť min. 16 GB DDR5 | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 3 | úložný prostor min. 500GB SSD | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| **Specifikace plnění – Monitory (Položka č. 2)** | | |
| **Jednotlivé technické parametry plnění** | | **Údaje o nabízeném plnění** |
| **Požadovaný počet ks** | | **24** |
| 1 | úhlopříčka min 23,8" | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 2 | IPS | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 3 | min. Full HD 1920 × 1080 (16:9) | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 4 | min. 100 Hz | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 5 | antireflexní displej | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 6 | HDMI | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 7 | DisplayPort | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| **Specifikace plnění – Interaktivní displej (Položka č. 3)** | | |
| **Jednotlivé technické parametry plnění** | | **Údaje o nabízeném plnění** |
| **Požadovaný počet ks** | | **1** |
| 1 | velikost – min. 86" | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 2 | rozlišení – min. 4K | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 3 | min. čtyřjádrový procesor s taktem min. 2.4 Ghz, RAM | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 4 | RAM: min. 8GB | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 5 | úložný prostor: min. 64GB | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 6 | Operační systém Android 13 a vyšší (nebo jiné rovnocenné řešení) | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| **Specifikace plnění – Rozvaděč jednodílný (Položka č. 4)** | | |
| **Jednotlivé technické parametry plnění** | | **Údaje o nabízeném plnění** |
| **Požadovaný počet ks** | | **1** |
| 1 | velikost – min. 19" | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 2 | rozměry - 18U/600mm | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 3 | celoskleněné dveře | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| **Specifikace plnění – Polička perforovaná (Položka č. 5)** | | |
| **Jednotlivé technické parametry plnění** | | **Údaje o nabízeném plnění** |
| **Požadovaný počet ks** | | **1** |
| 1 | velikost – min. 19" | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 2 | rozměry - 1U/450mm | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 3 | max. nosnost – min. 80 kg | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| **Specifikace plnění – Patch panel (Položka č. 6)** | | | |
| **Jednotlivé technické parametry plnění** | | | **Údaje o nabízeném plnění** |
| **Požadovaný počet ks** | | | **1** |
| 1 | | 24xRJ45 | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 2 | | kategorie: CAT5E | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 3 | | velikost 1U | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 4 | | barva: černá | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 5 | | STP | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| **Specifikace plnění – Rozvodný panel (Položka č. 7)** | | | |
| **Jednotlivé technické parametry plnění** | | | **Údaje o nabízeném plnění** |
| **Požadovaný počet ks** | | | **1** |
| 1 | | velikost – min. 19" | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 2 | | min. 8x230V-3m | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 3 | | s vaničkou | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| **Specifikace plnění – Síťový přepínač (Položka č. 8)** | | | |
| **Jednotlivé technické parametry plnění** | | | **Údaje o nabízeném plnění** |
| **Požadovaný počet ks** | | | **1** |
| 1 | | řízený L2/L3 prostřednictvím webového rozhraní | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 2 | | typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000) | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 3 | | min. počet přepínaných ethernetových portů RJ-45: 48 | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| **Specifikace plnění – Wi-Fi access point (Položka č. 9)** | | | |
| **Jednotlivé technické parametry plnění** | | | **Údaje o nabízeném plnění** |
| **Požadovaný počet ks** | | | **1** |
| 1 | | min. Wi-Fi 5 access point | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu "[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 2 | | s min. 1 Gbps LAN | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 3 | | s dlouhým dosahem | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 4 | | s podporou PoE | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 5 | | min. WPA2 šifrování | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 6 | | s podporou Band Steering | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 7 | | Síťové řešení Wireless Mesh | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |

***Pokyny pro účastníka výběrového řízení****:*

*Účastník výběrového řízení vyplní údaje ve sloupci „Údaje o nabízeném přístroji“, přičemž u každé položky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje příslušný požadavek zadavatele („****ANO****“), nebo nesplňuje („****NE****“).*