Od: heinl@k4.cz
Odesláno: 23. března 2011 10:48
Komu: Libor Švaříček
Kopie: msvoboda@intar.cz
Předmět: RE: strecha pav. D-ocel
Přílohy: strecha_zavěšování exponátů.pdf
Dobrý den,
v příloze zatím s investorem dohodnuté max. zatížení od exponátů (zde jsme však nebrali v potaz, že bude situace se střechou tak vážná. V krajním případě si dokážu představit, že zavěšování jakýchkoliv exponátů bude zakázáno - to ale až když se skutečně prokáže, že toto opatření je nutné a řešilo by to celou situaci).
Zjistím ještě zatížení od VZT a svítidel a obartem také zašlu.
Co se MF sálu týče. Verze, kterou popisujete je dle mého názoru i poslední verzí, na které se dohodl Ing. Svoboda s arch. Němcovou - ještě se však s nimi spojím a potvrdím si to. Poté finálně odsouhlasím.
J. Heinl
Ing. Bc. Jiří Heinl
project manager
K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno
tel.: +420 541 126 622
fax: +420 541 126 610
mobil: +420 603 581 577
www.k4.cz, e-mail: heinl@k4.cz

Libor Švaříček <bestex.svaricek@bestex.cz> 23.03.2011 10:19 |
Komu | <heinl@k4.cz>
Kopie |
Předmět | RE: strecha pav. D-ocel

Střecha pavilonu „D“ – dnes se ještě vracíme zvýšit četnost vzorků, ale zázraky neočekávám – už nyní jsme na počtu 46 zkušebních míst (a to běžně děláme cca 20). Možná nahlédneme do archivu – nějaké zápisy ze stavby apod. - pokud najdeme. Tato situace si vyžaduje naši zvýšenou pozornost a úsilí.
1) K přepočtu střechy pavilonu „D“ - Potřebujeme poslat všechny závazné podklady k novému zatížení střechy – tedy nová skladba, VZT jednotky, podhledy a Vaše projednané případné exponáty atd. V podstatě vše to, čím je nad rámec stávajícího stavu plánováno zatížit střechu. Vše pro obě střechy – velká střecha a malá střecha vstupního pavilonu.
2) V pondělí jsme obdrželi podklady k nové verzi ocelové konstrukce nad konferenčním sále ve 3. NP. Včera jsme posílali upřesněnou koncepci (ve schématu – neplatní dimenze) nosné konstrukce k odsouhlasení ing. Svobodovi (rovněž posíláme v příloze). Prosím o informaci, zda-li je to takto správně, je to finální podoba ocelové konstrukce a především finální podoba zatížení této O.K. (tato O.K. ponese pouze protipožární podhled PROMATEC, protipožární nástřik PROMASPRAY v tl. 25mm, vzduchotechniku dle úrovně projektu ze dne 4.3.2011, podhled ARMSTRONG, Mobilní shrnovací stěnu o váze max. 70 kg/m2, strop režie pouze 1,5 kN/m2,) – co je důležité – na další zatížení (vyjma specifikovaného) - např. užitné, zatížení obsluhou, případné montážní zatížení – nebude tato nová O.K. dimenzována. Přejete si zahájit práce na předělání ocelových konstrukcí nad konferenčním sálem v duchu posledního dění a v souladu s technickými specifikacemi uvedenými v tomto emailu?
Libor Švaříček
Bestex spol. s r. o.
Bezručova 17a, 602 00 BRNO
tel/fax: 543 215 237
mobil: 602 319 309
email: bestex.svaricek@bestex.cz

From: heinl@k4.cz [mailto:heinl@k4.cz]
Sent: Wednesday, March 23, 2011 9:48 AM
To: Libor Švaříček
Subject: Odp: strecha pav. D-ocel
Dobrý den,
jak už jsem zmiňoval v našem včerejším rozhovoru. V 1. týdnu měsíce dubna musíme mít uzavřenou otázku celkových nákladů na rekonstrukci objektu.
Střecha se na celkových nákladech pochopitelně významně podílí. Pokud by Váš závěr zněl, že střecha je přetížena natolik, že je schopna přenést max. svoji tíhu a detekční systém by v tomto případě použitelný nebyl, stáli bychom asi společně s investorem před složitým rozhodnutím, jaký zvolit další postup. Krajním a nejdražším řešením by pochopitelně bylo vybudování novéstřešní konstrukce. Náklady by pak mohly přesáhnout až cca 40 mil., se kterými doposud nebylo uvažováno.
Prosím tedy o sdělení Vašeho závěru co nejdříve.
Nejpozději 2.4. by mělo proběhnout jednání na kraji s Ing. Pavelkovou, kde představíme celkové níklady na rekonstrukci objektu a budeme diskutovat o dalším postupu.
Prosím tedy o informaci, kdy Vámi zmíněný závěr budeme schopni prezentovat na kraji.
Děkuji.
J. Heinl
Ing. Bc. Jiří Heinl
project manager
K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno
tel.: +420 541 126 622
fax: +420 541 126 610
mobil: +420 603 581 577
www.k4.cz, e-mail: heinl@k4.cz

Libor Švaříček <bestex.svaricek@bestex.cz> 23.03.2011 09:28 |
Komu | <heinl@k4.cz>
Kopie |
Předmět | strecha pav. D-ocel

Po vyhodnoceni pevnosti ...... nevypada to dobře. Budeme tady o tom ještě
diskutovat co s tim, ale vysledky co mame v ruce z obou metod jsou zatím
bohuzel jednoznacne. Finální zaver však učiníme az do posudku.
Libor Švaříček
Bestex spol. s r. o.
Bezručova 17a, 602 00 BRNO
tel/fax: 543 215 237
mobil: 602 319 309
email: bestex.svaricek@bestex.cz
[příloha vestavek.dwg odstraněna uživatelem Jiří Heinl/K4 a.s.]