Od: Král Jakub - DEKPROJEKT [jakub.kral@dek-cz.com]
Odesláno: 14. března 2011 16:48
Komu: MSCB
Kopie: msvoboda@intar.cz; bestex.svaricek@bestex.cz
Předmět: Re: Moravian science centre Brno - střecha
Dobrý den,
stav rozpracovanosti je stále stejný, a sice pouze návrh skladby, která předběžně vyhovuje požadavkům na přitížení střechy.
Navrhovaná skladba:
Desky REGUTEC (1x1m) tl. 30mm
DEKDREN P 900 (drenážní rohož)
ALKORPLAN 35 177 (hydroizolace)
FILTEK 300 (geotexttilie)
EPS 200, tl. 100 mm
spádové klíny EPS 150, průměrná tl. 140 mm (min. tl. 80 mm)
DACO KSD (parozábrana)
DEKPRIMER (penetrace)
trapézový plech
Jakmile bude ověřena únosnost stropní konstrukce (a tím bude dán i požadavek na plošnou hmotnost skladby) budeme schopni tuto skladbu potvrdit resp. se pokusit vymyslet alternativu skladby s vyšší plošnou hmotností, která bude vhodnější s ohledem na návrh stabilizace na účinky sání větru. Toto pak budou vstupní údaje pro statický návrh stabilizace střešního pláště na účinky sání větru. Teprve na základě všech těchto informací budeme schopni zpracovat naší část dokumentace tedy detaily ukončení hydroizolace.
V příštím týdnu budu tedy očekávat informace týkající se požadavku na plošnou hmotnost celé skladby (maximální hmotnost z hlediska přitížení a minimální z hlediska zatížení účinkem sání větru) na základě které budeme moct společně zkonzultovat a odsouhlasit návrh skladby střechy.
Děkuji,
S pozdravem

## Král Jakub, Ing.

### Projektant

### DEKPROJEKT s.r.o.
Ostrava
Ke Kamenině 89/12
Ostrava - Hrušov 711 00
+420 596 618 904

Dne 14.3.2011 10:16, MSCB napsal(a):

> Dobrý den,
> statici již dokončili průzkum střechy a začínají zpracovávat naměřená data.
> Nějaké předběžné výsledky bychom mohli asi dostávat průběžně již od dalšího týdne.
> Bylo dohodnuto se statiky, že skladbu střechy bychom si mohli již předpřipravit a odkonzultovat s nimi právě už v dalším a následujícím týdnu, abychom na konci měsíce mohli plynně přejít na její ověření v modelu střechy.
> Prosím tedy o sdělení, v jaké fázi samotný návrh střešního pláště v DPS skončil (bráno od příhradoviny výše).
> Měli bychom se nyní soustředit na ověření funkčnosti navženého střešního pláště - jedná se mi především o horní vrstvu tvořenou pryžovými deskami (jak budou vzajemně kotveny? vyhoví spojovací kolíky na sání větru nebo budou kotveny ještě i jinak?), dále je nutné u každé vrstvy přesně definovat hmotnost na m2, resp. vydefinovat celkovou hmotnost pláště na m2.
> Zašlete mi prosím současný stav pracovního návrhu.
> Do kopie mailu prosím vždy dávejte p. Svobodu i p. Švaříčka
> Děkuji.
> S pozdravem
> J. Heinl
> Ing. Bc. Jiří Heinl
> project manager
> K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno
> tel.: +420 541 126 622
> fax: +420 541 126 610
> mobil: +420 603 581 577
> www.k4.cz, e-mail: projekt_0837@k4.cz
> --- E-mail Date : 7.3.2011 18:16:12 ---------------------------------------------------------------------------
> From : CN=Jiří Heinl/O=K4 a.s.
> Send To : Král Jakub - DEKPROJEKT <jakub.kral@dek-cz.com>
> Copy To : msvoboda@intar.cz; bestex.svaricek@bestex.cz
> Subject : Re: Moravian science centre Brno
> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Dobrý den,
> v příloze zasílám přibližný HMG průzkumu střechy.
> Potvrzení uvažované skladby, dotažení návazností nenosné a hlavní nosné části střešní kce + dopracování detailů je možné až po vyhotovení předběžné zprávy o statickém přepočtu střechy, což vychází na 28.3.
> V tuto dobu Vás tedy zkontaktujeme a upřesníme další časový postup - bude dosti záležet na výsledcích průzkumu.
> S pozdravem
> J. Heinl
> Ing. Bc. Jiří Heinl
> project manager
> K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno
> tel.: +420 541 126 622
> fax: +420 541 126 610
> mobil: +420 603 581 577
> www.k4.cz, e-mail: projekt_0837@k4.cz
> --- E-mail Date : 2.3.2011 15:15:20 ---------------------------------------------------------------------------
> From : Král Jakub - DEKPROJEKT <jakub.kral@dek-cz.com>
> Send To : MSCB <projekt_0837@k4.cz>
> Subject : Re: Moravian science centre Brno
> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Dobrý den,,
> chtěl jsem se zeptat jestli máte nové informace týkající se termínu zahájení práce na naši části dokumentace (detaily střechy).
> Děkuji,
> S pozdravem
> Král Jakub, Ing.
> Projektant
> DEKPROJEKT s.r.o.
> Ostrava
> Ke Kamenině 89/12
> Ostrava - Hrušov 711 00
> +420 596 618 904
> [IMAGE]
> Dne 21.1.2011 13:11, MSCB napsal(a):
> Dobrý den,
> vize je následující:
> přípravné práce pro zahájení průzkumných prací (zpřístupnění všech částí střechy) do 2.2.
> Průzkum bude probíhat cca od 2.2 do 23.2. - po ukončení průzkumu bude možné potvrdit navrhovanou skladbu a zahájit práce na detailech.
> Následovat bude matematická modelace střechy a kalibrace modelu - cca od 23.2. do 9.3.
> 14. 3. musí být celá střecha (tedy i všechny detaily odevzdány investorovi).
> Tento sled termínů je zatím předjednán ústně. Hraje tu dost podstatnou roli, zda nám vyjde BVV vstříc a nechá nás provádět celý průzkum i přípravu pro zpřístupnění všech částí střechy bez omezení.
> S pozdravem
> J. Heinl
> Ing. Bc. Jiří Heinl
> project manager
> K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno
> tel.: +420 541 126 622
> fax: +420 541 126 610
> mobil: +420 603 581 577
> www.k4.cz, e-mail: projekt_0837@k4.cz
> --- E-mail Date : 21.1.2011 11:01:33 ---------------------------------------------------------------------------
> From : Král Jakub - DEKPROJEKT <jakub.kral@dek-cz.com>
> Send To : MSCB <projekt_0837@k4.cz>
> Subject : Re: Moravian science centre Brno
> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Dobrý den,
> máte alespoň představu, ve kterém týdnu bude zpracování aktuální? Ptám se kvůli rezevrace kapacity na zpracování.
> Děkuji
> S pozdravem
> Král Jakub, Bc.
> Projektant
> DEKPROJEKT s.r.o.
> Ostrava
> Ke Kamenině 89/12
> Ostrava - Hrušov 711 00
> +420 596 618 904
> [IMAGE]
> Dne 20.1.2011 17:46, MSCB napsal(a):
> Dobrý den,
> co se dokončení detailů týče, bude nezbytná kooperace se statiky, kteří budou provádět průzkum střechy, který je nezbytný pro prověření jejího stavu a teprve potom bude možné odsouhlasit všechny navazující izolační vrstvy.
> Vzhledem k tomu, že průzkum zatím nebyl zahájen, není logicky ani možné koordinaci se statiky provést a skladbu vč. detailů odsouhlasit.
> Tuto problematiku nyní řešíme intenzivně se zadavatelem projektu. Nejsem nyní schopný říci, kdy k této koordinaci přesně dojde, nicméně Vás budu předem informovat.
> Děkuji za pochopení.
> S pozdravem
> J. Heinl
> Ing. Bc. Jiří Heinl
> project manager
> K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno
> tel.: +420 541 126 622
> fax: +420 541 126 610
> mobil: +420 603 581 577
> www.k4.cz, e-mail: projekt_0837@k4.cz
> --- E-mail Date : 20.1.2011 17:01:43 ---------------------------------------------------------------------------
> >From : Král Jakub - DEKPROJEKT <jakub.kral@dek-cz.com>
> Send To : "Ing. Marek Svoboda" <msvoboda@intar.cz>
> Copy To : projekt_0837@k4.cz
> Subject : Moravian science centre Brno
> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Dobrý den,
> jsem zpracovatelem detailů ukončení hydroizolace střechy haly Moravian science centre Brno. Již jsme spolu komunikovali na podzim loňského roku. Pro shrnutí byla navržena a odsouhlasena skladba střechy:
> Desky REGUTEC (1x1m) tl. 30mm
> DEKDREN P 900 (drenážní rohož)
> ALKORPLAN 35 177 (hydroizolace)
> FILTEK 300 (geotexttilie)
> EPS 200, tl. 100 mm
> spádové klíny EPS 150, průměrná tl. 140 mm (min. tl. 80 mm)
> DACO KSD (parozábrana)
> DEKPRIMER (penetrace)
> trapézový plech
> V minulém týdnu jsem kontaktoval Ing.Švaříčka ohledně stabilizace střechy. Bohužel byl v zahraničí a mluvili jsme spolu až dnes. Z vzájemné komunikace vyplynulo, že předmětem činností, které zpracovává není řešení stabilizace střešního pláště.
> Obracím se na Vás tedy s následujícím:
> - upřesnění, které detaily chcete zpracovat (pravděpodobně vtok, okraj střechy, prostup, ukončení na stěně)
> - upřesnění systému stabilizace skladby (v návazností na typu bude nejspíš zpracován detail např. prostup skladbou)
> - pokud máte aktuální výkresové podklady, resp. naskenované původní detaily střechy, chtěl jsem Vás tímto poprosit o jejich zaslání.
> Dle informací Ing. Heinla je termín na zpracování a odsouhlasení do konce ledna, takže prosím tímto o upřesnění výše uvedeného v co nejkratší době, abychom mohli v příštím týdnu požadované detaily dopracovat i si je odsouhlasit.
> Děkuji.
> S pozdravem
> Král Jakub, Bc.
> Projektant
> DEKPROJEKT s.r.o.
> Ostrava
> Ke Kamenině 89/12
> Ostrava - Hrušov 711 00
> +420 596 618 904
> [IMAGE]
> (See attached file: logo.png)
> [attachment 'logo.png' deleted by Jiří Heinl]
> [attachment 'logo.png' deleted by Jiří Heinl]