**Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace**

**Brněnská 716/41**

**693 01 Hustopeče**

**Vysvětlení zadávací dokumentace 1**

**k veřejné zakázce malého rozsahu**

**„Rekonstrukce počítačové sítě“**

**1.Zadavatel**

 **Název: Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace**

se sídlem: Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

IČ : 04212029

Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddělení Pr. vl. č. 1893

jehož jménem jednají: Ing. Karel Doležal, ředitel nemocnice

tel.: +420 519 407 311

fax: +420 519 407 399

bankovní spojení / číslo účtu: 3319690369/0800

(dále jen objednatel),

**Kontaktní osoba zadavatele:** Ing. Jan Nesnídal

Tel: 519407302

e-mail: etn@nemocnicehustopece.cz

**2. Text vysvětlení**

Dotaz č. 1

1/ Hlavní budova „A“:

                a/ současný celkový počet přípojných míst?

                b/ celkový počet nově požadovaných přípojných míst?

Odpověď: a/35

 b/ 7, rovněž je nutné zajistit pokrytí celé budovy WiFi signálem

Dotaz č. 2

2/Administrativní budova „D“:

                a/současný celkový počet přípojných míst?

                b/navýšení o 20 přípojných míst?

Odpověď: a/ 4

 b/ navýšení o 6, dále jenutné zajistit pokrytí budovy WiFi signálem

Dotaz č. 3

3/ Sklad :

                a/současný celkový počet přípojných míst?

                b/ navýšení o 20 přípojných míst, nebo sklad je součástí budovy „D“     ?

Odpověď: a/sklad nemá žádná přípojná místa

 b/ sklad není součástí budovy D, je nutné zřídit 6 nových přípojných míst a pokrytí WiFi signálem.

Dotaz č. 4

4/ Ředitelství budova „C“:

                a/současný celkový počet přípojných míst?

                b/ celkový počet nově požadovaných míst?

Odpověď: a/15

 b/ 5 nových přípojných míst a pokrytí WiFi signálem

Dotaz č. 5

5/ Objekt sklad bude připojen novým optickým kabelem

                a/ kudy plánujete vést optickou trasu /převěs, případně v podzemní chráničce/?

                b/ máte už chráničku položenou v zemi, nebo budeme kopat v areálu?

Odpověď: a/ objekt skladu bude připojen podzemním vedením v chráničce

 b/ vedení je nutné nově položit

Dotaz č 6

6/ Propojení budovy „C“ a „D“ – optickým kabelem, který bude  uložen podzemní chráničce.

                a/ Podzemní chránička už je položena, nebo budeme provádět výkop a položení  chráničky?

Odpověď: a/ je nutné položit nové podzemní vedení v souladu s platnými normami.

Dotaz č. 7

7/ Připojení k Internetu optickým kabelem

                a/ Položení optického kabelu je domluveno s poskytovatelem Internetu, nebo je v ceně naší instalace?

Odpověď: a/ připojení k internetu podzemním optickým kabelem je součástí předmětu plnění veřejné zakázky – zajišťuje a hradí dodavatel.

Dotaz č. 8

8/ V objektech bude veškerá stávající nevhodná kabeláž vyměněna

                a/ jaké procento stávající kabeláže je nevhodné a je to stejné procento pro všechny budovy, nebo každá budova má jiné procento nevhodné kabeláže?

Odpověď: a/ o tom, které části kabeláže bude třeba vyměnit, rozhodne výsledek měření tak, jak je popsáno v zadávací dokumentaci. Měření se součástí předmětu plnění veřejné zakázky.

V Hustopečích dne 13.7.2017

 Ing. Karel Doležal

 ředitel Nemocnice Hustopeče, p.o.