TECHNICKÉ PODMÍNKY

**na veřejnou zakázku s názvem:**

**„****Inkubátor mladých vědců\_dodávky vybavení – První část – dodávka vybavení učebny anglického jazyka“**

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

**Dodavatel dodá 12 ks dvojdílných, výškově nastavitelných stolů pro studenty, 1 ks počítače a monitoru pro pedagoga, 1 ks interaktivního projektoru s ultrakrátkou projekční vzdáleností včetně držáku a softwaru pro tvorbu DUMů, 1 ks Audio systému pro školní třídy se schopností ozvučit učebnu o ploše až 120m2, 1 ks keramické tabule k interaktivnímu projektoru, minimálně 1911 x 1350 mm, 1 ks software pro řízení třídy, 12 ks All-in-One Touch PC včetně příslušenství, 1 ks vizualizéru, 2 ks velkých prosklených skříní s dveřmi, 2 ks otevřených skříní regálových velkých, 1 ks otevřené skříně regálové střední, 1 ks učitelské katedry, 1 ks učitelské židle velikosti 7 a 24 ks učitelských židlí velikosti 6. Dále dojde k  instalaci všech zařízení a proškolení uživatelů pro práci s interaktivním projektorem, softwarem pro tvorbu DUMů a softwarem pro řízení třídy dle požadavků specifikovaných níže.**

|  |
| --- |
| **1. PC pro pedagoga vč. instalace** |
| **Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění:** |       |
| **Zadání** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| Case  | s min. 250W zdrojem s účinnosti 92%, výkon CPU min. 7700 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Operační paměť  | 8GB DDR4 | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Pevný SSD disk | kapacita 256GB | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| DVD-RW optická mechanika | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Gbit síťová karta | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Wifi | standardu 802.11ac (2x2) | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Bluetooth 4.2 | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| DisplayPort  | Min.2x | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Volitelný video výstup VGA/HDMI | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| sériový port  | RS-232 | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| USB Type-C charging port | 1x | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| USB 3.1 | 6x | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| USB 2.0 | 4x | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Klávesnice a myš | stejného výrobce | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Operační systém s podporu AD (domény) | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Záruka 3 roky | oprava u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Instalace  | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| **Cena za 1 ks PC pro pedagoga vč. instalace bez DPH** | **,- Kč** |

|  |
| --- |
| **2. Monitor pedagoga vč. instalace** |
| **Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění:** |       |
| **Zadání** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| Viditelná úhlopříčka | 23 | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| LED podsvícení | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Formát | 16:9 | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Rozlišení | 1920x1080 bodu | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Video výstupy  | DP a VGA | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Odezva | 5 ms | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Dynamický kontrastní poměre | 3mil:1 | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Jas | 250cd/m2 | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| 3 roky záruky s možností rozšíření na 5 let | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Instalace  | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| **Cena za 1 ks monitor pedagoga vč, instalace bez DPH** | **,- Kč** |

|  |
| --- |
| **3. Dvojdílný stůl pro studenta, výškově nastavitelný vč. instalace** |
| **Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění:** |       |
| **Zadání** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| Konstrukce  | plochooválných a tunelových ocelových profilů 55×35 a 80×25 mm | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Velikost | 760 mm, dvojmístný (1300×600 mm) | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Naklopení | možné v rozmezí 0-16° | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Nastavení pracovní plochy  | musí být možné bez pomoci nářadí, současně rychlé a jednoduché | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Pracovní plocha  | z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky minimálně 22 mm s 2 mm ABS hranou | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Plastové koncovky | standardně v barvě šedé RAL 7040 | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Záruka | Mininálně 36 měsíců | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Instalace  | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| **Cena za 1 ks dvojdílný stůl pro studenta, výškově nastavitelný vč instalace bez DPH** | **,- Kč** |
| **Cena za 12 ks dvojdílný stůl pro studenta, výškově nastavitelný vč. instalace bez DPH** | **,- Kč** |

|  |
| --- |
| **4. Interaktivní, ultrakrátký projektor včetně držáku a softwaru pro tvorbu DUMů vč. instalace** |
| **Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění:** |       |
| **Zadání** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| Technologie LCD | musí umožnovat ovládání dotykem ruky i pery pro 2 uživatele současně | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Nativní rozlišení | minimálně 1280 x 800 bodů | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Výkon | minimálně 3500 ANSI lm | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Kontrast | minimálně 14000:1 | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Životnost lampy  | v ECO módu minimálně 10000h | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Záruka na projektor | Minimálně 36 měsíců | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Záruka na lampu | Minimálně 36 měsíců nebo 2000h podle toho, která situace nastane dříve | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Autorský software pro tvorbu výukových materiálů (DUMů) | musí být k dispozici minimálně pro platformy Windows 7, Windows 8, Windows 10, plně lokalizovaný do českého jazyka, obsahující výukové galerie a předpřipravené aktivity pro pedagogy (pracovní listy) a studenty v počtu minimálně 6000ks. Software pro tvorbu DUMů musí umožňovat ovládání dalších pomůcek připojených k interaktivnímu projektoru, jako je hlasovací zařízení nebo vizualizér. | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Instalace  | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| **Cena za 1 ks interaktivní, ultrakrátký projektor včetně držáku a softwaru pro tvorbu DUMů vč. instalace bez DPH** | **,- Kč** |

|  |
| --- |
| **5. Keramická tabule k interaktivnímu projektoru vč. instalace** |
| **Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění:** |       |
| **Zadání** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| Rozměr | Minimálně 1911 x 1350 mm | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Povrch | Vhodný pro projekci | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Instalace  | napevno na zeď | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Záruka | Minimálně 36 měsíců | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| **Cena za 1 ks keramické tabule k interaktivnímu projektoru vč. instalace bez DPH** | **,- Kč** |

|  |
| --- |
| **6. Software pro řízení třídy****Balík sw vybavení pro zapojení a práci s žákovskými zařízeními ve výuce vč. instalace** |
| **Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění:** |       |
| **Zadání** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| SW aplikace musí umožnit: | Zapínání a vypínání žákovských zařízení z učitelského počítače | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Přihlášení a odhlášení žákovských zařízení z učitelského počítače | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Automatické znovu připojení žákovských zařízení po restartu | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Vypnutí (ztmavení) obrazovky žákovských zařízení z učitelského počítače | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Zablokování myši (dotykového displeje) a klávesnice na žákovských zařízeních z učitelského počítače | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Profily učitelů | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Grafický přehled fyzického rozmístění zařízení ve třídě na učitelském počítači | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Náhled na shrnutí informací o žákovy, označením myší v grafickém rozhraní | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Distribuce souborů na více žákovských zařízení jedním úkonem | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Transfer souborů na a z vybraného zařízení | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Rozdávání a automatický sběr souborů s připojenými údaji žáka | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Monitorování celé třídy | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Monitorování skupin a jednotlivých žákovských zařízení včetně náhledu obrazovky | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Sdílení obrazovky učitele zvoleným žákům | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Sdílení obrazovky vybraného žáka ostatním žákům | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Sdílení jen zvolené aplikace zvoleným žákům | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Přehrání videosouboru zvoleným žákům | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Záznam práce žáka na jeho zařízení pro pozdější prohlednutí | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Anotační nástroje pro prezentaci | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Řízené procházení internetových stránek, kdy učitele naviguje webovými stránkami | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Práce ve skupinách a přiřazení funkce vedoucího skupiny zvolenému žákovi | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Skupinový nebo osobní chat | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Hlasování a zpětná vazba z žákovských zařízení, včetně testů a hodnocení | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Řízení kopírování dat na nebo z USB pamětí, CD a DVD | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Monitorování využití aplikací na žákovských zařízeních, možnost blokování nebo schválení určité aplikace | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Monitorování využití internetu na žákovských zařízeních, možnost blokování nebo schválení určité webové stránky | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Instalace  | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| **Cena za balík softwaru pro řízení třídy vč. instalace bez DPH** | **,- Kč** |

|  |
| --- |
| **7. All-in-One Touch PC včetně příslušenství vč. instalace** |
| **Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění:** |       |
| **Zadání** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| IPS | 21.5 | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Dotykový display | s FullHD rozlišením a poměrem stran 16:10 a podporou 10 dotyků | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Výkon CPU | min. 1980 bodu dle nezávislého testu benchmark.net | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Operační paměť | 4GB DDR3 | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Pevný SSHD disk | kapacita 8+500GB | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| 2MP kamera HD | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| WiFi standardu 802.11ac | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| BT4.0 | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Sériové rozhraní 3x USB 3.0 | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| HDMI vstup | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Multimediální čtečka karet | 6in1 | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Gyroskop | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Čidlo pro automatickou regulaci jasu | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Repro | 2x3W | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Baterie | S výdrží až 3 hodiny | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Operační systém  | s podporu AD (domény | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Záruka  | 3 roky | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Set bezdrátové klávesnice a myši | funkční na 2.4GHz pásmu s dosahem až 10 metrů, tlačítko přepnutí do úsporného režimu spánku pro šetření kapacity baterie, váha klávesnice max. 530g včetně baterie, včetně USB přijímače | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Součástí All-in-One Touch PC musí být: | Anotační sw, umožňující zapisovat poznámky nad jakoukoliv aplikací. Anotační aplikace musí obsahovat nástroj ovládání myši, pero, zvýrazňovač, guma, vyfocení plochy nebo výběru, přístup do webového prohlížeče, dále prezentační sw s webovým portálem. | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
|  | Licence dodávaná se zařízením musí umožnit plnohodnotnou práci, s možností uložit minimálně 5 prezentací. Prezentační sw musí obsahovat nástroj pro psaní, mazání, kreslení objektů, vkládání textu, knihovnu volně použitelných obrázků, ilustrací, symbolů zvuků a videí, nástroj pro spolupráci žáků ve třídě pomocí žákovských zařízení, který musí umožňovat odpovědi typu ano/ne, pravda/nepravda, souhlasím/nesouhlasím, správně/špatně, výběr z více možností. Uvedený nástroj musí, kromě odpovědí umožňovat také sdílení obrazovky. | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Instalace  | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| **Cena za 1 ks all-in-One Touch PC včetně příslušenství vč. instalace bez DPH** | **,- Kč** |
| **Cena za 12 ks all-in-One Touch PC včetně příslušenství vč. instalace bez DPH** | **,- Kč** |

|  |
| --- |
| **8. Vizualizér vč. instalace** |
| **Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění:** |       |
| **Zadání** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| Rozlišení | Full HD s možností připojení k mikroskopu | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Připojení přes: | USB, VGA, DVI | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Flexibilní rameno  | s kamerou pro snímání z různých úhlů | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Kostka s piktogramy pro promítání 3D obrázků | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Záruka | Minimálně 60 měsíců včetně kostky s piktogramy pro promítání 3D obrázků | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Instalace  | Ano | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| **Cena za 1 ks vizualizéru vč, instalace bez DPH** | **,- Kč** |

|  |
| --- |
| **9. Proškolení uživatelů pro práci s interaktivním projektorem, softwarem pro tvorbu DUMů a softwarem pro řízení třídy** |
| **Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění:** |       |
| **Zadání** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| Akreditované školení v rozsahu | Minimálně 4 h | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
|  | Pro 8 osob | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Termín školení | upřesněný po dohodě se zadavatelem | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Místo školení | SPSCH  | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| **Cena za proškolení uživatelů pro práci s interaktivním projektorem, softwarem pro tvorbu DUMů a softwarem pro řízení třídy****bez DPH** | **,- Kč** |

|  |
| --- |
| **10. Audio systém pro školní třídy se schopností ozvučit učebnu o ploše až 120m2 vč. instalace** |
| **Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění:** |       |
| **Zadání** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| Parametry reproduktoru: | Frekvenční rozsah:80 Hz - 20 kHz | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Výstup: 45 W @ 8 Ω | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Hlasitost: 86 dB | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Poměr signálu a šumu (typický): 106 dB | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Celkové harmonické zkreslení + šum (typické): 0.07% @ PO = 1 W | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Výstupy: 1 x AUX, 3.5 mm stereo a 1 x AUX, 3.5 mm stereo, smíšený | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Bluetooth: Dosah až 15 m (dle místních podmínek) | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Mikrofonní přijímač: 2.4 GHz s frequency hopping | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Napájení: 110V/240V AC 50-60Hz 1A | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Úsporný režim: Vypne systém v případě nečinnosti po dobu 20 min | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Zesilovač: Třída D, vzorkovací frekvence 44 100 kHz, rozlišení 24 bitů, digitální audio procesor (DAP), komprese dynamiky (DRC), postupné ztišení | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Audio mixér: Vestavěný AUX, Bluetooth, mikrofon  | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Ovládání: IR dálkové ovládání se 7 tlačítky (Zapnutí a vypnutí systému, ztišení, audio předvolby, zvýšení a snížení hlasitosti, AUX zap./vyp., Bluetooth zap./vyp | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Vestavěné audio předvolby: Řeč, multimédia, hudba | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Akustika: Všesměrová charakteristika, překližková ozvučnice, přesně vyladěný zvukový výstup. Určeno pro místnosti o ploše do 120 m2 | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Rozměry (Š x V x H): 24 x 24 x 23 cm  | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Hmotnost: 3 kg (6.61 lbs) | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Montáž: Univerzální nástěnný / stropní držák je součástí dodávky | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Standardní příslušenství: Napájecí zdroj, síťová šňůra, dálkový ovladač, nástěnný / stropní držák, uživatelská příručka | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Parametry mikrofonu: | Vysílač: 2,4 GHz s Frekvenci Hopping | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Vestavěný mikrofon: Duální mikrofonní systém s eliminací zpětné vazby | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Kontrola úrovně: AGC (Auto Gain Control) | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Celkové harmonické zkreslení (typické): 0.004 % @ 1 KHz | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Poměr signálu a šumu (typický): 92 dB | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Napájení: Vestavěná Li-Po baterie | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Výdrž baterie po plném dobití: až 7 hodin | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Doba dobíjení: do 4 hodin | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Rozměry (Š x V x H): 2.5 x 6.0 x 1.3 cm (0.79" x 2.36" x 0.40") | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Hmotnost: 20 g (0.71 ounces) | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Nabíječka: Mikro USB kabel je součástí balení | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Obsluha v režimu dálkového ovladače: IR dálkové ovládání s 3 multifunkčními tlačítky (Zapnutí a vypnutí systému, ztišení, audio předvolby, hlasitost, AUX zap. / vyp., Bluetooth zap. / vyp.) | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Obsluha v režimu mikrofonu: 3 multifunkční tlačítka (Zapnutí a vypnutí mikrofonu, ztišení, hlasitost mikrofonu | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Možnost nošení: Šňůrka nebo klip (obojí přiloženo) | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Standardní příslušenství: Dobíječka, šňůrka, klip | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Doprava a instalace na místě | Univerzální nástěnný / stropní držák je součástí dodávky | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| **Cena za 1 ks audio systém pro školní třídy se schopností ozvučit učebnu o ploše až 120m2 vč. instalace bez DPH** | **,- Kč** |

|  |
| --- |
| **11. Vysoká prosklená skříň s dveřmi** |
| **Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění:** |       |
| **Zadání** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| Popis 2 ks skříní | Uzamykatelná-2 zámky. |  |  |
| Rozměry  | š.80cm v.187,5cm (se soklem 192,5cm nebo na nožkách 193,5cm) hl.40cm | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Hrany skříní | ABS 2 mm | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Materiál | Lamino -javor tl.18mm s vloženými dvířky. Stolové desky jsou vyrobeny z lamina, opatřeny hranou ABS 2 mm. | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| **Cena za 1 ks skříně bez DPH** | **,- Kč** |
| **Cena za 2 ks skříně bez DPH** | **,- Kč** |

|  |
| --- |
| **12.  Otevřená skříň regálová velká** |
| **Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění:** |       |
| **Zadání** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| Rozměry 1 ks | š.80cm v.187,5cm (se soklem 192,5cm) hl.40cm | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Hrany skříní | Hrany skříní jsou opatřeny ABS 2 mm. | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Materiál | Lamino -javor tl.25mm. | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| **Cena za 1 ks skříně bez DPH** | **,- Kč** |
| **Cena za 2 ks skříně bez DPH** | **,- Kč** |

|  |
| --- |
|  **13. Učitelská katedra** |
| **Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění:** |       |
| **Zadání** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| Popis katedry | Uzamykatelná na 1 klíč- police přestavitelné- průchodky pro vedení kabelů- mřížka pro odvětrání minitoweruskříňka pro PC. | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Rozměry | š.165cm v.75cm hl.70cm | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Materiál | Lamino-bříza, ABS hrany-bříza. | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Skříňka pro PC | celková š.45cm | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Box na minitower | š.24cm, hl.68cm, v.50cm | ANO [ ] / NE |  |
| Skříňka s výsuvnou policí | celková š.55cm | ANO [ ] / NE |  |
| **Cena za 1 ks katedry bez DPH** | **,- Kč** |

|  |
| --- |
| **14. Učitelská židle** |
| **Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění:** |       |
| **Zadání** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| Velikost | vel č.7 | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Kostra | Plochoovál, žlutá barva. | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Sedák i opěrák | Čalouněný-barva černá. | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| **Cena za 1 ks židle bez DPH** | **,- Kč** |

|  |
| --- |
| **15. Učitelská židle** |
| **Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění:** |       |
| **Zadání** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| Velikost 24 ks | vel. č. 6 | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Kostra | Komaxit, plochoovál- zelená barva. | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Sedák i opěrák | Čalouněné. | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| **Cena za 1 ks židle bez DPH** | **,- Kč** |
| **Cena za 24 ks židle bez DPH** | **,- Kč** |

|  |
| --- |
| **16. Otevřená skříň regálová střední** |
| **Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění:** |       |
| **Zadání** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| Rozměry 1 ks | š.80cm v.75cm (se soklem 80cm) hl.40cm | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Hrany skříní | Hrany skříní jsou opatřeny ABS 2 mm. | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Materiál | Lamino -javor tl.18mm. | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| **Cena za 1 ks skříně bez DPH** | **,- Kč** |

|  |
| --- |
| **17. Instalační materiál** |
| **Obchodní název dodavatelem nabízeného plnění:** |       |
| **Zadání** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| Instalační a spojovací materiál | Konektory a materiál pro kompletaci konektorových spojů (např. dutinky, spojky, konektorové redukce), instalační krabice a víčka, | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Izolační materiál | Např. izolační pásky, bužírky apod. | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Organizační a vázací materiál | Např. vázací dráty, vázací pásky, úchytky. | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Spojovací a kotvící materiál zejména pro upevnění koncových prvků AVT do stavebních konstrukcí | Např. plastové a kovové hmoždinky a kotvy, vruty a šrouby dle druhu stavebních konstrukcí a povahy (např. hmotnosti) břemene, akrylátové, popř. silikonové tmely, sádra apod., dále také krycí rozvodné lišty. | ANO [ ] / NE [ ]  |       |
| Propojovací kabeláž | Kabeláž určená k propojení komponent AVT do napájecích a datových sítí a pro propojení komponent AVT mezi sebou. Napájecí kabely, síťové (datové) kabely, audio kabely, video kabely, redukční kabely, kabeláž pro řízení AVT apod. | ANO [ ] / NE |  |
| **Cena za 1 kpl instalačního materiálu bez DPH** | **,- Kč** |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele