**Příloha č. 4 dokumentace výběrového řízení**

**-**

**Specifikace plnění;** **Předloha pro zpracování ceny plnění**

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat níže uvedené požadavky zadavatele na technické parametry:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace crossflow filtru** | | |
| **Označení nabízeného crossflow filtru** | |  |
| **Jednotlivé technické parametry crossflow filtru** | | **Údaje o nabízeném plnění** |
| 1 | Crossflow filtr v nerezovém provedení. |  |
| 2 | Filtrační plocha je o velikosti min. 10 m². |  |
| 3 | Alespoň jeden filtrační modul je v nerezovém obalu. |  |
| 4 | Umožňuje automatickou filtraci včetně zpětných proplachů. |  |
| 5 | Obsahuje oběhové čerpadlo. |  |
| 6 | Obsahuje vstupní čerpadlo. |  |
| 7 | Umožňuje filtraci vody. |  |
| 8 | Výkon činí 500 až 1.000 litrů/hod. pro bílé víno. |  |

***Pokyny pro účastníka výběrového řízení****:*

*Účastník výběrového řízení vyplní údaje ve sloupci „Údaje o nabízeném plnění“, přičemž u každé položky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje příslušný požadavek zadavatele („****ANO****“), nebo nesplňuje („****NE****“), případně, je-li to požadováno, uvede konkrétní parametr jím nabízeného plnění.*