STAVOKONSTRUKCE, projektová a inženýrská organizace s.r.o.,

Kotkova 4, 669 02 Znojmo

Zak. č. 911/99

Arch.č. 911/99-E-01

počet stran: 2

Správa a údržba silnic Znojmo, nástavba střechy garáží v areálu Kotkova ul. Znojmo

**DEŠŤOVÁ KANALIZACE**

**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

Odpovědný projektant: Kvido Pevný

Březen 1999

**Technický popis**

Projekt řeší odvod dešťových vod ze střechy garáží do kanalizace. Stávající dešťové svody D2 a D3 budou zrušeny (zaslepeny nad podlahou garáží). Svody D1 a D2 budou litinovými tvarovkami vyvedeny ven z objektu a do nich budou pozinkovanými troubami napojeny nové svody. Ze zadní části objektu budou dešťové vody svedeny na levé straně do stávajícího žlabu a tím do stávající vpusti. Na pravé straně bude stávající žlab prodloužen a na jeho konci bude zřízena dešťová vpusť, která bude napojena do nové šachty Š1. Ze šachty Š1 bude provedena dešťová kanalizace z trub PVC DN 200 do stávající šachty ST. Ta bude vedena v trase stávající kanalizace, která je přerušená a tudíž nefunkční. Kanalizace bude uložena do pískového lože a obsypána pískem a prohozena zeminou. Vpusť a šachta budou z betonových prefabrikátů. Před zahájením prací je nutné vytýčit všechny podzemní sítě a ověřit hloubku topného kanálu.