1. **TECHNICKÁ ZPRÁVA**
   1. **Identifikační údaje stavby**

**Stavba**

Název stavby: II/395 Pohořelice - Cvrčovice

* 1. **Základní údaje charakterizující stavbu**

Jedná se o silnici II/395 v průtazích obcí Pohořelice a Cvrčovice. Povrch vozovky je silně narušen a byl vyhodnocen jako nevyhovující. Oprava silnice bude spočívat ve vyfrézování živičného krytu, lokálními opravami ložné vrstvy, aplikací spojovacího postřiku z živičného asfaltu, položením vrstvy asfaltového betonu ACO 11+ tl. 50 mm. Vyplnění spár živičnou zálivkou a provedením vodorovného dopravního značení. Součástí bude též výšková úprava15 ks kanalizačních šachet Délka úseku je 870 m. Úsek je vymezen provozním staničením km 40,840 – 41,710

* 1. **Přehled správců**

Správcem komunikace je investor.

* 1. **Lhůta výstavby a termín zahájení a dokončení stavby**

Realizace je plánovaná od 8/2022 – 9/2022 cca na 4 týdny od odevzdání staveniště.

V Břeclavi

Červenec 2022