**Laboratorní mrazící box - 1ks**

* Skříňový typ
* Teplotní rozsah  cca -60°C až -80°C
* Objem min. 80 litrů
* Digitální regulace teploty
* Alarmy: vysoká/nízká teplota, otevřené dveře
* Průchodka pro externí sondu
* Bezpotenciální alarmový kontakt
* Součástí vstupní validace teploty zařízení minimálně ve 3 bodech