Příloha č.1
KRYCÍ LIST NABÍDKY
k zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem:

„Dodávka docházkových terminálů“  

Zadavatel:
Název:      	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo:          	Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín
Zástupce:	Ing. Jiří Koliba, ředitel nemocnice
IČO:	00226637

Účastník:				
Název/jméno/obchodní firma:		……………………..	
Sídlo:						……………………..
Adresa pro doručování písemností: 		……………………..
IČO:						……………………..
DIČ: 						……………………..
Zastoupen:					……………………..
Tel.:						……………………..
E-mail:						……………………..
Bankovní spojení:				……………………..
Kontaktní osoba:				……………………..
Tel.:						……………………..
E-mail:						……………………..

1. Technická specifikace, minimální technické požadavky

Pol.	technický požadavek	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota	
1.	Hardware			
1.1.	Barevný dotykový displej s automatickou úpravou jasu	ano		
1.2.	Velikost displeje (úhlopříčka)	7“		
1.3.	Interní RFID čtečka (duální)	ano		
1.4.	Interní a externí čtečky ID médií a čtečky FP musí být schopny pracovat zároveň	ano		
1.5.	Interní reproduktor (signalizace)	ano		
1.6.	Možnost zobrazovat zprávy určené pro uživatele	ano		
1.7.	Vnitřní záloha,  včetně automatické dobíjení, umožňující provoz bez vnějšího napájení po dobu	1 hodina		
1.8.	Minimální kapacita záznamů	500000		
1.9.	Konfigurace pomocí HTTP portálu	ano		
1.10.	Výměna dat pomocí FTP (FTP server a FTP klient)	ano		
1.11.	Online komunikace při sběru dat (http)	ano		
1.12.	Automatická synchronizace času pomocí NTP serveru	ano		
1.13.	Možnost řízení přístupu pro jednotku samotnou a další podřízené terminály 	16 kontrolovaných vstupů		
1.14.	Porty pro externí čtečku s rozhraním ABA Tk2 a Wiegand	2 porty		
1.15.	Porty pro připojení externí čtečky s rozhraním RS232	2 porty		
1.16.	Porty pro externí čtečku otisků prstů/snímače obličeje	2 porty		
1.17.	Výstupní bezpotenciálový kontakt pro ovládání vstupních dveří apod.	1 kontakt		
1.18.	Terminál musí zajistit plynulý sběr docházkových dat i v případě výpadku konektivity s centrálním systémem! (po obnovení standardního stavu musí být systém schopný předat data sbíraná po dobu výpadku konektivity)	ano		
2.	Software			
2.1.	Možnost rozpoznávat otisky prstů v režimu 1:1 i v režimu 1:N	ano		
2.2.	Možnost kombinovat u pracovníka různé identifikační nástroje (RFID čipy, otisky prstů, …)	ano		
2.3.	Možnost definovat různé typy přerušení	80 typů		
2.4.	Možnost definovat vzhledu displeje pro uživatele (definice tlačítek, akustické signály, mluvené bloky)	ano		
2.5.	Možnost distribuovat otisky prstů nahrané do centrální databáze do jednotlivých terminálů	ano		
2.6.	Možnost pořídit/načíst otisk prstů na terminálu a odeslat jej do centrální databáze v kryptované formě! (bez možnosti reverzní rekonstrukce vzhledu otisku prstů)	ano		
3.	Funkcionality pro další připojování do systémů nemocnice			
3.1.	Kompatibilita s naším programem pro plánování směn! (ShiftMaster)	ano		
3.2.	Přenos záznamů docházkových dat!	ano		
3.3.	Synchronizace platných karet a jejich uživatelů s databázi plánovacího SW	ano		
3.4.	Zpětný přenos protokolů o záznamech a hlášení pro uživatele zobrazované po jejich identifikaci	ano		
3.5.	Plné propojení na AD	ano		
4.	Další parametry pro práci se záznamy			
4.1.	možnost náhledu na pořízené záznamy pro jednotlivé pracovníky přes tenkého klienta	ano		
4.2.	možnost editace pořízených záznamů a jejich editace samostatně (jen pro vybrané pracovníky)	ano		
4.3.	možnost definice na kterých docházkových terminálech si mohou jednotliví pracovníci pořizovat záznamy	ano		
4.4.	automatické vyhledávání chybných nebo nelogických záznamů a jejich zvýraznění pro korekci ze strany správce	ano		
4.5.	automatické doplnění záznamů generované na základě definic pracovní doby, plánu směn a souvisejících pořízených záznamů pracovní doby	ano		

2. Nabídková cena

	Kritérium hodnocení – nabídková cena bez DPH	
		Cena bez DPH (v Kč)	 Cena s DPH (v Kč)	
	Celková nabídková cena			

V ………………… dne …………………

………………………………………………………..
Podpis osoby oprávněné zastupovat účastníka