Technická specifikace a krycí list
 Příloha č. 1 veřejné zakázky VZMR0112023 s názvem

„Oprava podlah Transfuzní stanice“

Zadavatel:
Název:            	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo:                    	Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín
Zástupce:	Ing. Jiří Koliba, ředitel nemocnice
IČO:	00226637

Účastník:				
Název/jméno/obchodní firma:		……………………..	
Zastoupený:					……………………..	
Sídlo:						……………………..
IČO:						……………………..
Tel.:						……………………..
E-mail:						……………………..

 1 	Popis stávajícího stavu a podmínek
K dispozici je výkres-půdorys, který je přílohou této dokumentace jako „Příloha č. 5 - Půdorys 2.NP.pdf“, který slouží jako dokumentace skutečného stavu, je okótovaný. Červeně je znázorněna I. Etapa zakázky, která proběhne termínu pro demontážní a přípravné práce od 10.03.2025 do 11.03.2025 a pro montážní a pokladové práce od 17.03.2025 do 19.03.2025. Žlutě je znázorněný rozsah zakázky, který bude probíhat jako II. Etapa zakázky v roce 2025. Přesný termín bude dodavateli oznámen minimálně dva měsíce před zahájením plnění. 
Stávající nášlapné vrstvy podlah I.etapa:
č.m. 2.01- keramická (kameninová) dlažba
č.m. 2.02- PVC čtverce
č.m. 2.03 a 2.04 – keramická dlažba (před realizací podlah bude stávající příčka mezi místnostmi v rámci rekonstrukce odstraněna)

Stávající nášlapné vrstvy podlah II.etapa:
č.m. 2.02 – keramická dlažba
č.m. 2.25 – PVC
č.m. 2.33, 2.34, 2.35 – keramická dlažba

Technická specifikace
I.etapa:
č.m. 2.01- montáž nového PVC na tento stávající povrch dle předepsaného technologického postupu od výrobce včetně odstranění současného soklu a ukončením s hranou schodiště
č.m. 2.02- demontáž původního PVC včetně soklových hran, příprava podkladu a dodávka a montáž PVC
č.m. 2.03 a 2.04 – montáž nového PVC na tento stávající povrch dle předepsaného technologického postupu od výrobce včetně odstranění současného soklu

II.etapa:
č.m. 2.02 – montáž nového PVC na tento stávající povrch dle předepsaného technologického postupu od výrobce včetně odstranění současného soklu, dle potřeby lokální odstranění nesoudržné dlažby. V případě potřeby úprava všech dveří, tak aby plnily svou funkci.
Vyřešení detailu-návaznosti, napojení nové podlahy na vstup do výtahu.
č.m. 2.25 – demontáž původního PVC včetně soklových hran, příprava podkladu a dodávka a montáž PVC
č.m. 2.33, 2.34, 2.35 – montáž nového PVC na tento stávající povrch dle předepsaného technologického postupu od výrobce, bez odstranění soklu – současný keramický obklad, který zůstává
Dodány musí být vinylové nášlapné vrstvy pro komerční využití v zátěžové třídě 34/43, které jsou vhodné pro použití ve zdravotnických zařízeních z důvodu odolnosti vůči působení chemických a dezinfekčních látek, antibakteriálního provedení, odolnost proti namáhání od pojezdu především vozíky a lůžky a snadné údržby a čistitelnosti bez nutnosti dodatečných povrchových úprav. Musí být odolné vůči chemikáliím a jejich povrchová úprava vytváří 100% neporézní povrch. Tzn. lepené pásy, které jsou spojovány svařováním. Sokl podlahy bude ve všech místnostech řešen formou fabionu, tzn. vytažením PVC na stěnu do výšky přibližně 10cm s použitím náběhového klínku (20mm).
 1.1 	Požadované vlastnosti nové nášlapné vrstvy
- Homogenní vinylová podlaha zátěžová pro zdravotnictví
- Jednovrstvá homogenní vinylová podlaha v , hr. 2Mm
- Odolnost vůči dezinfekcím
- Protiskluznost R9
- Třída zátěže 34/43
- Odolnost vůči bodové zátěži ≤ 0,10
- Třída reakce na oheň – klasifikace BFL-s1

 2 	Položkový rozpočet

Označení dodávky	Cena za I. Etapu bez DPH	Cena za II. Etapu bez DPH	
Stržení a likvidace původního povrchu                                                                          			
Příprava podkladu a penetrace			
Nivelační Stěrka 3mm			
PVC			
Lepení PVC včetně lepidla			
Fabiony včetně montáže			
Vytažení soklů			
Doprava a ostatní náklady rekonstrukce			
Celková cena			
 3 	Kritérium hodnocení
V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady, poplatky či jiné výdaje, které dodavateli při plnění předmětu zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout. Jako kritérium hodnocení slouží celková nabídková cena za plnění zakázky.

Kritérium hodnocení – nabídková cena bez DPH	
	Cena bez DPH (v Kč)	 Cena s DPH (v Kč)	
Celková nabídková cena			

V …………………………… dne ………………………

___________________________________
podpis účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka