Obsah obrázku světlo, kruh

Popis byl vytvořen automaticky

Pohybový spínač

- rozsah 360°

- dosah 10m

- k přisazení na strop

- instalační výška 2 až 5m

Obsah obrázku elektronika, Zástrčky a zásuvky

Popis byl vytvořen automaticky

Zásuvka jednonásobná kompletní včetně rámečku

- napětí 230VAC

- jmenovitý proud 16A

- bílá

- zapuštěná



Vysoušeč rukou

- výkon 1750W-2050W

- krytí IP24

-napětí 220-240VAC, frekvence 50/60Hz

- výkon motoru 750W

- hmotnost 8,5 Kg



Obsah obrázku řada/pruh, skica, diagram, Obdélník

Popis byl vytvořen automaticky

Svítidlo A

- přisazené LED svítidlo

- rozměry 150x52x1200mm,

- opálový kryt

- světelný zdroj 1 x LED, 36W, 4681lm, Ra82, 4000K

Svítidlo B

- přisazené LED svítidlo

- rozměry 150x52x1500mm,

- opálový kryt

- světelné zdroje 1 x LED, 49W, 5922lm, Ra82, 4000K