Navržená stavební údržba 37917-3 Lelekovice

1. Demontáž zábradlí
2. Demontáž říms
3. Otryskání podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr a křídel
4. Ochrana výztuže nosné konstrukce
5. Spojovací můstek nosné konstrukce
6. Reprofilace nosné konstrukce
7. Spárování kamenného zdiva opěr a křídel
8. Vybetonování říms
9. Sjednocující stěrka nosné konstrukce
10. Nátěr říms
11. Osazení zábradlí na římsách