**KUPNÍ SMLOUVA**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami

Jméno: **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

Jednající: MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

Kontaktní osoba: Bc. Romana Pochylá, MBA, e-mail: [pochylar@zzsjmk.cz](mailto:pochylar@zzsjmk.cz), tel. +420 545 113 109

IČO: 00346292

DIČ: CZ00346292

Zápis v OR: Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

Bankovní spojení (číslo účtu): MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600

(dále jen „***kupující***“)

a

Jméno: **[doplní účastník]**

Sídlo: [doplní účastník]

Jednající: [doplní účastník]

Kontaktní osoba: [doplní účastník]

IČO: [doplní účastník]

DIČ: [doplní účastník]

Zápis v OR: [doplní účastník]

Bankovní spojení (číslo účtu): [doplní účastník]

(dále jen „***prodávající***“)

1. Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat s tímto zbožím:

**5 ks přístroje pro umělou plicní ventilaci.**

Bližší specifikace tohoto zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1. Prodávající prodává zboží podle čl. 1 této smlouvy se všemi jeho součástmi a příslušenstvím kupujícímu, a kupující kupuje toto zboží do vlastnictví Jihomoravského kraje, jako svého zřizovatele, za kupní cenu podle čl. 6 této smlouvy. Součástí závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy je instalace zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě splnění tohoto závazku, kterým je sídlo kupujícího podle záhlaví této smlouvy.
2. Součástí dodávky zboží dle čl. 1 této smlouvy je také dodání veškerých návodů k obsluze, odpovídající technické dokumentace v tištěné a datové podobě, dodání dokladů prokazujících kvalitu a schválení pro užívání v České republice, zejm. dodání příslušných atestů, certifikátů a prohlášení o shodě, to vše v českém jazyce. Součástí dodávky zboží podle článku 1 této smlouvy je rovněž provádění bezpečnostně technických kontrol a servisu dle pokynů výrobce po dobu záruční lhůty dle čl. 8 této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do **60-ti dnů** od účinnosti kupní smlouvy. Závazek prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy se pak považuje za splněný po instalaci zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy dnem předání a převzetí tohoto zboží formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami.
4. Nebezpečí škody na převáděném zboží a vlastnické právo k tomuto zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem splnění závazku prodávajícího k dodání tohoto zboží způsobem podle čl. 4 této smlouvy.
5. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu ve výši:

**[doplní účastník]** Kč bez DPH, tj. **[doplní účastník]** Kč včetně DPH.

Součástí této ceny jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy a daň z přidané hodnoty v sazbě podle zákona. Změna výše ceny bude možná pouze na základě změny sazby DPH vyhlášené příslušným zákonem.

1. Kupní cena podle čl. 6 této smlouvy je splatná na účet prodávajícího po řádném splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (daňového dokladu/faktury). Faktura bude doručena elektronicky na email: [podatelna@zzsjmk.cz](mailto:podatelna@zzsjmk.cz) a [pochylar@zzsjmk.cz](mailto:pochylar@zzsjmk.cz). Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: **P25V00001721.** Součástí faktury bude rovněž kopie podepsaného předávacího protokolu dle čl. 4 této smlouvy. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je kupující oprávněn vrátit takovou fakturu prodávajícímu k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.
2. S převodem zboží podle čl. 1 této smlouvy je spojena záruka za jeho jakost v trvání nejméně **24 měsíců.** V rámci této záruky se prodávající zavazuje odstraňovat vady na zboží podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě do 48 hodin od doručení příslušné reklamace kupujícího. Za odstranění vady v uvedené lhůtě se přitom považuje i bezplatné zapůjčení náhradního srovnatelného plnění v této lhůtě, a to na dobu nezbytnou k odstranění reklamované vady.
3. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
4. Neprovede-li prodávající odstranění vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího.
5. Pro případ prodlení prodávající se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy nebo jeho závazku k provedení bezpečnostně technických kontrol podle čl. 3 této smlouvy ve lhůtě dle příslušného právního předpisu se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení.
6. Pro případ prodlení prodávajícího s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení.
7. Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy o více, než 2 týdny je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc s tím, že nárok kupujícího na zaplacení smluvní pokuty dle čl. 12 této smlouvy, vzniklý do tohoto odstoupení, nezaniká. Stejné právo má kupující, vyskytne-li se v době záruky za jakost podle čl. 8 této smlouvy na zboží podle čl. 1 této smlouvy neodstranitelná vada nebo tři a více vad, a i to postupně.
8. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy o víc, než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc.
9. Prodávající je povinen zajistit, aby v rámci plnění nedošlo k porušení pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí.
10. Prodávající je povinen zajistit dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace (ILO).
11. Nezajistí-li prodávající dodržování předpisů dle čl. 15 a 16 této smlouvy zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé zjištěné porušení. Takovou pokutu lze udělit opakovaně, a to až do úplného splnění povinnosti.
12. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.
13. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 24 této smlouvy.
14. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.
15. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., *o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv* (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede kupující.
16. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. 21 této smlouvy.
17. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží  jedno vyhotovení. V případě, že je tato smlouva uzavřena elektronickými prostředky, obdrží každá smluvní strana jeden identický elektronický soubor.
18. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Technická specifikace

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Brně dne ……….. |  | V [doplní účastník] dne [doplní účastník] |
|  |  |  |
|  |  |  |
| MUDr. Hana Albrechtová |  | [doplní účastník] |
| ředitelka |  | [doplní účastník] |
| **kupující** |  | **prodávající** |

**Technická specifikace**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Model - typové/výrobní označení:** | | [doplní účastník] | |
| **Výrobce:** | | [doplní účastník] | |
| **Cena za ks bez DPH:** | | [doplní účastník] | |
| **Cena za ks vč. DPH:** | | [doplní účastník] | |
|  |  | |  |
| **Požadavky zadavatele** | | | **Účastníkem nabízená hodnota** |
| **1** | Mikroprocesorem časově řízený, objemově a tlakově řízený transportní ventilátor pro dětské a dospělé pacienty vyžadující plně řízenou a také asistovanou ventilaci s dechovým objemem 50 ml a více. | | [doplní účastník] |
| **2** | Tlakově limitovaná, objemově nekonstantní ventilace v případě dosažení nastaveného Pmax. | | [doplní účastník] |
| **3** | Široké spektrum ventilačních režimů, minimálně:   * objemově řízená ventilace (VC-CMV), * objemově řízená ventilace, asistovaně řízená (VC-AC), * objemově řízená ventilace se synchronizací (VC-SIMV), * tlakově řízená ventilace umožňující spontánní dýchání během celého respiračního cyklu a exspirační synchronizaci (PC-BIPAP), * spontánní dýchání s kontinuálním pozitivním přetlakem (SPN-CPAP), * apnoická ventilace. | | [doplní účastník] |
| **4** | Tlaková podpora pro ventilační režimy: VC-SIMV, PC-BIPAP a SPN-CPAP. | | [doplní účastník] |
| **5** | Neinvazivní ventilace s kompenzací netěsností. | | [doplní účastník] |
| **6** | Inspirační hold/manuální dech. | | [doplní účastník] |
| **7** | Režim inhalace O2. | | [doplní účastník] |
| **8** | Nastavitelný dechový objem VT minimálně v rozmezí 50 až 2 000 ml. | | [doplní účastník] |
| **9** | Nastavitelná dechová frekvence f minimálně v rozmezí 2 až 60 dechů/min. | | [doplní účastník] |
| **10** | Nastavitelný poměr I:E i v inverzním poměru minimálně v rozmezí 1:100 až 50:1. | | [doplní účastník] |
| **11** | Nastavitelný inspirační tlak Pinsp minimálně v rozmezí 3 až 55 cmH2O. | | [doplní účastník] |
| **12** | Nastavitelný maximální inspirační tlak Pmax minimálně v rozmezí 20 až 60 cmH2O. | | [doplní účastník] |
| **13** | Plynule nastavitelná inspirační koncentrace FiO2 minimálně v rozmezí 40 až 100 % s krokem 1 %. | | [doplní účastník] |
| **14** | Integrované elektronicky nastavitelné řízení PEEP minimálně v rozmezí 0 až 20 mbar. | | [doplní účastník] |
| **15** | Nastavitelná citlivost flowtriggeru v rozsahu minimálně 1 až 15 l/min s krokem 1 L/min. | | [doplní účastník] |
| **16** | Nastavitelná tlaková podpora (Psupp) v rozsahu minimálně 0 až 35 mbar. | | [doplní účastník] |
| **17** | Nastavitelná strmost inspiračního tlaku Pinsp, min. 3 varianty. | | [doplní účastník] |
| **18** | Monitorace dechových křivek – tlak, flow. | | [doplní účastník] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | | **Účastníkem nabízená hodnota** |
| **19** | Monitorace hodnot – minutová ventilace MVe, FiO2, dechová frekvence f, dechový objem VTe, PEEP, Pmean, PIP, Pplat, spontánní minutová ventilace MVesp, spontánní frekvence fspon. | [doplní účastník] |
| **20** | Akustické a vizuální alarmy chybových stavů – nízký/vysoký Paw, únik, vysoká fspon, nízká/vysoká MVe, nízký tlak med. plynu, detekce špatně zvoleného dýchacího okruhu. | [doplní účastník] |
| **21** | Možnost použití kompletně jednorázových pacientských okruhů pro děti i dospělé. | [doplní účastník] |
| **22** | Integrované madlo na těle přístroje pro transport přístroje osobou s možností jeho zavěšení ventilátoru na lůžko při transportu. | [doplní účastník] |
| **23** | Dobrá čitelnost obrazovky za všech světelných podmínek (i při přímém osvícení) – monochromatický display s velkým kontrastem. Úhlopříčka obrazovky minimálně 4,7“. | [doplní účastník] |
| **24** | Automatická kompenzace okolního tlaku a teploty. | [doplní účastník] |
| **25** | Kompenzace měření flow na stavu plic pacienta (s teplotou plic 37 °C, plynem nasyceným vodními parami a atmosférickým tlakem). | [doplní účastník] |
| **26** | Provoz na interní baterie minimálně 7,5 hodiny. | [doplní účastník] |
| **27** | Zdroj napětí: AC 100 až 240 V nebo DC 12 až 28 V. | [doplní účastník] |
| **28** | Napojení na rozvod medicinálního O2 nebo tlakovou lahev O2. | [doplní účastník] |
| **29** | Nezávislost na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu. | [doplní účastník] |
| **30** | Nízká spotřeba med. plynu pro vnitřní řízení, maximálně 0,5 L/min. | [doplní účastník] |
| **31** | Snadná přenositelnost přístroje vč. příslušenství jednou osobou, nízká hmotnost přístroje maximálně 5,8 kg (včetně baterie). | [doplní účastník] |
| **32** | Jednoduchá údržba a čištění. | [doplní účastník] |
| **33** | Jednoduché a přehledné ovládání. | [doplní účastník] |
| **34** | Základní ovládání funkcí přístroje pomocí otočných ovladačů v kombinaci s hardwarovými tlačítky. | [doplní účastník] |
| **35** | Nastavení základních ventilačních parametrů (VT, RR, Pmax a FiO2) pomocí určených otočných ovladačů (bez použití dalších tlačítek/potvrzení) pro jejich rychlou volbu a rychlé nastavení i za ztížených podmínek provozu. | [doplní účastník] |
| **36** | Ovládání, alarmy a SW v českém jazyce. | [doplní účastník] |
| **37** | Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu. | [doplní účastník] |
| **38** | Možnost doplnění o nosný systém pro integraci tlakové lahve O2. (není součást dodávky) | [doplní účastník] |
| **39** | Součástí dodávky je držák přístroje pro instalaci do sanitního vozu s bezpečnou aretací v mobilním prostředku. | [doplní účastník] |
| **40** | Kompatibilita se stávajícími ventilátory a jejich držáky ve vozidlech z důvodu migrace vozidel a personálu. | [doplní účastník] |
| **41** | Součástí dodávky je dodávka veškeré nezbytné kabeláže a hadic nutných pro provoz vč. zajištění dobíjení z 12 V. | [doplní účastník] |
| **42** | Součástí dodávky (pro každý přístroj):   * masky pro neinvazivní plicní ventilaci (NIV), masky velikostí 1 ks S, 1 ks M, 1 ks L a 1 ks XL, * testovací plíce, * jednorázový ventilační okruh (5 ks dospělých + 5 ks dětských). | [doplní účastník] |
| **43** | Přístroj bude nastavený pro používání jednorázových okruhů. | [doplní účastník] |

Pozn: v rámci položek sloupce „Účastníkem nabízená hodnota“ dodavatel doplní ANO, nebo jinak vhodně popíše splnění každého jednotlivého požadavku zadavatele tak, aby bylo zřejmé splnění požadavku.